#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Ajustes/Menú Inicio >
- Visualización >
- Ajustes de entrada de vídeo

# Ajustes de entrada de vídeo

####

- [SBM], [Sistema de color] y [Modo de imagen de emisión digital] están disponibles en función del modelo de televisor, la región o el país.

Matriz de colores
  Permite reproducir las señales de diferencia de color. Es recomendable mantener el ajuste predeterminado de fábrica en esta opción.
Rango dinámico de HDMI
  Permite obtener un color natural mediante el cambio de la reproducción del tono de la luminancia de las señales de color de la entrada HDMI. Se recomienda seleccionar [Auto], que cambia la reproducción del tono automáticamente para el uso estándar. Seleccione [Completo] si los colores blancos o negros aparecen difuminados.
SBM
  Crea gradaciones mediante la tecnología Super Bit Mapping.
Sistema de color
  Ajusta el sistema de color en función de la señal de entrada recibida de la fuente de entrada.
Modo de imagen de emisión digital
  [Optimizar para texto/gráfic.]: optimiza la calidad de imagen del texto y gráficos en los servicios de datos digitales.
  [Optimizar para vídeo]: optimiza la calidad de imagen de las emisiones digitales.

  ####

  - Si se selecciona [Optimizar para vídeo], la imagen o el sonido pueden cortarse momentáneamente si la resolución de una emisión digital cambia. En este caso, ajústelo en [Optimizar para texto/gráfic.].

Copyright 2011 Sony Corporation