#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Descripción de las partes >
- Parte frontal

# Parte frontal

- Sensor de luz
- Sensor del mando a distancia
- (Sin imagen/Temporizador)
- (Modo de espera)
- I (Alimentación)
- Transmisor síncrono 3D

1. Sensor de luz

   Detecta el nivel de luz de la habitación y ajusta el brillo de la pantalla según los resultados.

   No coloque nada cerca del sensor, ya que ello podría afectar a su funcionamiento.

2. Sensor del mando a distancia

   Recibe señales del mando a distancia.

   No coloque nada cerca del sensor, ya que ello podría afectar a su funcionamiento.

3. (Sin imagen/Temporizador)

   Se ilumina en verde al seleccionar [Sin imagen].

   Se ilumina en naranja cuando se ajusta el temporizador.

   Se ilumina o parpadea en naranja durante una actualización de software.

   Se ilumina en naranja cuando ajuste la grabación del temporizador en el dispositivo USB HDD o en el equipo conectado a través de la conexión SCART.

   ####

   - Es posible que la función de grabación de USB HDD no esté disponible según el modelo, la región o el país.
4. (Modo de espera)

   Se ilumina en rojo cuando el televisor se encuentra en el modo de espera, en el modo de ahorro de energía del PC o durante una actualización de software.

5. I (Alimentación)

   Se ilumina en verde cuando el televisor está encendido.

   Se ilumina en rojo cuando la grabación del temporizador en el dispositivo USB HDD o en el equipo conectado a través de la conexión SCART está en curso.

   ####

   - Es posible que la función de grabación de USB HDD no esté disponible según el modelo, la región o el país.
6. Transmisor síncrono 3D

   Emite la señal síncrona 3D.

   ####

   - No coloque nada delante del Transmisor de sincronización 3D, ya que ello podría afectar a su funcionamiento.

Copyright 2011 Sony Corporation