#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Uso de Otro equipo/Internet >
- PC

# PC

Para escuchar música, visualizar imágenes y disfrutar de otros contenidos del ordenador, conéctelo con cables específicos.

Cable D-sub 15 (no suministrado)
Cable de audio (no suministrado)
PC
Televisor

####

- Se recomienda utilizar un cable de PC con ferritas, como el “Connector D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponible en el servicio técnico de Sony) o similar.
- Puede conectar un PC compatible con HDMI mediante un cable HDMI.

## Tabla de referencia de la señal de entrada para PC

- VGA
- - Horizontal (píxel)/Vertical (línea): 640/480
- - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 31,5/60
- - Estándar: VGA
- SVGA
- - Horizontal (píxel)/Vertical (línea): 800/600
- - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 37,9/60
- - Estándar: directrices de VESA
- XGA
- - Horizontal (píxel)/Vertical (línea): 1.024/768
- - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 48,4/60
- - Estándar: directrices de VESA
- WXGA
- - Horizontal (píxel)/Vertical (línea): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 47,4/60; 47,8/60; 47,7/60
- - Estándar: VESA
- SXGA (sólo el modelo de Full HD)
- - Horizontal (píxel)/Vertical (línea): 1.280/1.024
- - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 64,0/60
- - Estándar: VESA
- HDTV* (sólo el modelo de Full HD)
- - Horizontal (píxel)/Vertical (línea): 1.920/1.080
- - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 67,5/60
- - Estándar: EIA*

####

- La entrada para PC de este televisor no es compatible con la sincronización con el verde o la sincronización compuesta.
- La entrada para PC de este televisor no es compatible con las señales entrelazadas.
- Para una calidad de imagen óptima, se recomienda usar las señales de la tabla. En el modo de conexión y reproducción, las señales con una frecuencia vertical de 60 Hz se detectarán automáticamente (es posible que sea necesario reiniciar el PC).

* Cuando se aplica la sincronización 1080 p, la entrada HDMI se trata como sincronización de vídeo y no como sincronización de PC. Esto afectará a los ajustes de [Ajustes de sistema] y [Visualización]. Para ver contenidos del PC, ajuste [Selección de escena] en [Gráficos], [Formato de Pantalla] en [Completo] y [Area de Pantalla] en [Píxel completo]. ([Area de Pantalla] se puede configurar sólo cuando [Área de pantalla automática] está ajustado en [No]).

Copyright 2011 Sony Corporation