#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Descripción de las partes >
- Parte posterior

# Parte posterior

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Se conecta a una red existente mediante un cable Ethernet.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Es posible escuchar el sonido del televisor en el sistema de cine doméstico conectado con entrada digital.

3. La entrada de RF que permite conectar la antena o el cable.

   ####

   - En los modelos compatibles con las emisiones satélite, también se encuentra disponible una entrada de satélite.
4. / AV1

   Efectúe la conexión con un cable SCART. Al conectar un descodificador analógico, el televisor emite señales codificadas al descodificador y este descodifica las señales antes de emitirlas.

   ####

   - Si se emiten señales de radiofrecuencia digital, en determinados modelos o regiones deberá ajustarse la salida del SCART. Pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [SCART REC activado].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Esta entrada se puede utilizar como entrada de vídeo compuesto o como entrada de vídeo componente. Para conectar los equipos monoaurales, utilice la toma L (MONO).

   Si desea una conexión compuesta, utilice AV2 para las señales de vídeo y (L/R) de / COMPONENT IN para las señales de audio.

   Si desea una conexión de componente, utilice Y, PB, PR para las señales de vídeo y (L/R) para obtener señales de audio.

   ####

   - El televisor detectará automáticamente las entradas y alternará entre AV2 y / COMPONENT IN. Para establecer manualmente el tipo de entrada, pulse HOME y seleccione → [Entradas externas] → [Entrada AV2/Component].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ofrece una interfaz de audio y vídeo completamente digital no comprimida entre el televisor y cualquier equipo de A/V equipado con HDMI. Además, si conecta un equipo compatible con la función “Control por HDMI”, será posible establecer comunicación con el equipo conectado.

   ####

   - Utilice únicamente un cable HDMI autorizado que lleve el logotipo HDMI.
   - Si conecta un sistema de audio digital que es compatible con la tecnología Audio Return Channel (ARC), utilice HDMI IN 1. En caso contrario, es necesaria una conexión adicional con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si el equipo dispone de un conector DVI, conéctelo a HDMI IN 4 a través de una interfaz de adaptador de DVI - HDMI (no suministrada) y conecte las tomas de salida de audio del equipo a PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation