#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Uso de Otro equipo/Internet >
- Internet/LAN inalámbrica >
- LAN por cable

# LAN por cable

Una conexión LAN cableada permite acceder a Internet y a la red doméstica.

Conecte un cable LAN al televisor y, a continuación, realice la configuración de la red.

Módem con funciones de enrutador
Internet
Televisor

## Configuración de red para LAN cableada

1. Configure el enrutador LAN.

2. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

3. Seleccione [Configuración con cable] → [Auto] o [Personalizado].
   [Auto]: permite la configuración automática de su red cableada.
   [Personalizado]: permite la configuración manual de la dirección IP y el servidor proxy.

4. Siga las instrucciones de la pantalla.

####

- Los elementos de configuración (p. ej., la dirección IP, la máscara de subred y DHCP) pueden variar en función del proveedor de servicios de Internet o del enrutador. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones del proveedor de servicios de Internet o los suministrados con el enrutador.

Copyright 2011 Sony Corporation