#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Osien kuvaus >
- Takaa

# Takaa

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Muodostaa yhteyden olemassa olevaan verkkoon Ethernet-kaapelin kautta.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Voit kuunnella television ääntä kotiteatterijärjestelmän kautta, jos siinä on digitaalinen tuloliitäntä.

3. RF-tuloliitäntä, johon kytketään kaapeli tai antenni.

   ####

   - Satelliittiyhteyttä tukevissa malleissa on myös satelliittituloliitäntä.
4. / AV1

   Käytä kytkennässä SCART-kaapelia. Jos kytket analogisen dekooderin, television viritin lähettää salatun signaalin dekooderiin, joka purkaa signaalin ja lähettää sen edelleen.

   ####

   - SCART-lähtöasetus on tehtävä lähetettäessä digitaalista radiotaajuista signaalia joillakin malleilla tai joillakin alueilla. Paina OPTIONS-painiketta ja valitse [SCART REC päällä].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Tätä tuloliitäntää voidaan käyttää joko komposiittivideotulona tai komponenttivideotulona. Jos kytket television monolaitteeseen, käytä L (MONO) -liitäntää.

   Jos käytössä on komposiitti, kytke videolaite AV2 -liitäntään ja audiolaite / COMPONENT IN -liitäntöjen (L/R) -liitäntään.

   Käytä komponenttiyhteydessä videosignaalien siirtoon Y-, PB- ja PR-liitäntöjä ja lisäksi äänisignaalien siirtoon (L/R) -liitäntää.

   ####

   - Televisio tunnistaa signaalin ja ottaa käyttöön AV2- ja / COMPONENT IN -liitännät. Jos haluat valita tuloliitännän manuaalisesti, paina HOME ja valitse → [Muut tulot] → [AV2/Component –tulo].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton, täysin digitaalinen audio-/videoyhteys, jota käytetään television ja minkä tahansa HDMI-varustetun kuva- tai äänilaitteen välillä. Lisäksi jos kytket televisioon ”HDMI-ohjaus”-toimintoa tukevan laitteen, televisio ja laite voivat olla yhteydessä keskenään.

   ####

   - On tärkeää, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
   - Jos kytket Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa tukevan digitaalisen äänijärjestelmän, kytke se HDMI IN 1 -liitäntään. Jos et käytä tätä liitäntää, käytä lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -kytkentää.
   - Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke se HDMI IN 4 -liitäntään DVI - HDMI-sovittimella (lisävaruste) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät PC/HDMI 4 AUDIO IN -liitäntään.

Copyright 2011 Sony Corporation