#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Osien kuvaus >
- Edessä

# Edessä

- Valotunnistin
- Kaukosäätimen tunnistin
- (kuvan pimennys / ajastin)
- (valmiustila)
- I (virta)
- 3D-tahdistus-lähetin

1. Valotunnistin

   Tunnistaa huoneen valaistustason ja säätää näytön kirkkauden sen mukaisesti.

   Älä aseta mitään anturin läheisyyteen. Muutoin sen toiminta voi häiriintyä.

2. Kaukosäätimen tunnistin

   Vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.

   Älä aseta mitään anturin läheisyyteen. Muutoin sen toiminta voi häiriintyä.

3. (kuvan pimennys / ajastin)

   Palaa vihreänä, kun [Kuva pois] valitaan.

   Palaa oranssina, kun ajastin asetetaan.

   Palaa ja/tai vilkkuu oranssina ohjelmistopäivitysten aikana.

   Palaa oranssina, kun USB-kiintolevyyn tai SCART-liitännän kautta kytkettyyn laitteeseen on ajastettu tallennus.

   ####

   - USB-kiintolevytallennustoiminto ei ehkä ole käytettävissä mallista/maasta/alueesta riippuen.
4. (valmiustila)

   Palaa punaisena, kun televisio on valmiustilassa tai PC-virransäästötilassa tai kun ohjelmistoa päivitetään.

5. I (virta)

   Palaa vihreänä, kun televisio on päällä.

   Palaa punaisena, kun USB-kiintolevyn tai SCART-liitännän kautta kytketyn laitteen ajastettu tallennus on käynnissä.

   ####

   - USB-kiintolevytallennustoiminto ei ehkä ole käytettävissä mallista/maasta/alueesta riippuen.
6. 3D-tahdistuslähetin

   Lähettää 3D-synkronointisignaalia.

   ####

   - Älä aseta mitään 3D-tahdistuslähettimen eteen. Muutoin sen toiminta voi häiriintyä.

Copyright 2011 Sony Corporation