#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- A „BRAVIA” TV szolgáltatásai >
- Vezeték nélküli LAN

# Vezeték nélküli LAN

Vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosít a televíziókészülékhez.

A beépített vezeték nélküli LAN eszköz hozzáférést biztosít az internethez és az otthoni hálózathoz. Ezzel a szolgáltatással kapcsolódhat a vezeték nélküli LAN hálózatokhoz, és kihasználhatja a kábelmentes hálózati környezetek előnyeit.

Internet
Vezeték nélküli útválasztó
(hozzáférési pont)
Modem
Televízió

## Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

1. Állítsa be vezeték nélküli útválasztóját (vagy hozzáférési pontját).

   Részletekért tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.

2. A következő ábra alapján ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati környezetet.

####

- Tanácsok a folyamatos videoadatfolyam-továbbításhoz:
- - Változtassa vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) beállítását 802.11n értékűre, ha lehetséges. A beállítás módosításával kapcsolatos részletekért tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.
- - Ha a fentiek nem javítanak a helyzeten, próbálja az UWA-BR100 USB vezeték nélküli LAN adaptert használni, és változtassa vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) beállítását 5 GHz értékűre, ami egyes esetekben javíthatja a videoadatfolyam-továbbítás minőségét.

Biztonságos vezeték nélküli hálózatot használ?
IGEN →
Wi-Fi Protected Setup (WPS) eljárással kompatibilis vezeték nélküli útválasztót (vagy hozzáférési pontot) használ?
IGEN →
Ha vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) rendelkezik WPS gombbal, lépjen tovább az 1. TÍPUS-ra.
Ha vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) PIN-kóddal rendelkezik, lépjen tovább a 2. TÍPUS-ra.
Ha vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) WPS gombbal és PIN-kóddal is rendelkezik, lépjen tovább az 1. TÍPUS-ra.
NEM
↓
NEM
↓
Lépjen tovább a 4. TÍPUS-ra.
Lépjen tovább a 3. TÍPUS-ra.

## 1. TÍPUS: Biztonságos hálózat a WPS gomb használatával

1. Ellenőrizze a WPS gomb helyét vezeték nélküli útválasztóján (vagy hozzáférési pontján), és győződjön meg annak használati módjáról.

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

3. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [WPS (nyomógomb)] lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 2. TÍPUS: Biztonságos hálózat a PIN-kód használatával

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

2. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [WPS (PIN)] lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 3. TÍPUS: Biztonságos hálózat SSID és biztonsági kulcs használatával

1. Ellenőrizze vezeték nélküli útválasztójának (vagy hozzáférési pontjának) SSID (vezeték nélküli hálózat neve) paraméterét és biztonsági kulcsát (WEP vagy WPA kulcs).
   Amennyiben ezeket nem ismeri, tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

3. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [Keresés] lehetőséget.

4. Válasszon egy hálózatot a megtalált vezeték nélküli hálózatok listájából, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 4. TÍPUS: Nem biztonságos hálózat, kizárólag az SSID használatával

1. Ellenőrizze az SSID (vezeték nélküli hálózat neve) azonosítót.
   Amennyiben az SSID azonosítót nem ismeri, tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

3. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [Keresés] lehetőséget.

4. Válasszon egy hálózatot a megtalált vezeték nélküli hálózatok listájából, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Copyright 2011 Sony Corporation