#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Przód

# Przód

- Czujnik światła
- Czujnik pilota
- (Obraz wył./Timer)
- (Czuwanie)
- I (Zasilanie)
- Nadajnik synchronizacji 3D

1. Czujnik światła

   Określa poziom oświetlenia w pomieszczeniu i dostosowuje do niego jasność ekranu.

   Nie kładź niczego w pobliżu czujnika. Może to zakłócić jego funkcjonowanie.

2. Czujnik pilota

   Odbiera sygnały z pilota.

   Nie kładź niczego w pobliżu czujnika. Może to zakłócić jego funkcjonowanie.

3. (Obraz wył./Timer)

   Świeci się na zielono w przypadku wybrania [Obraz wyłączony].

   Świeci się na pomarańczowo w przypadku ustawienia timera.

   Świeci się i/lub miga na pomarańczowo podczas aktualizacji oprogramowania.

   Świeci się na pomarańczowo, gdy ustawione zostanie nagrywanie z timerem na dysk USB lub do urządzenia podłączonego poprzez podłączenie SCART.

   ####

   - Funkcja nagrywania na dysku twardym USB może być niedostępna w zależności od modelu/regionu/kraju.
4. (Czuwanie)

   Świeci się na czerwono, gdy telewizor jest w trybie czuwania, w trybie oszczędzania energii komputera lub aktualizacji oprogramowania.

5. I (Zasilanie)

   Świeci się na zielono, gdy telewizor jest włączony.

   Świeci się na czerwono, gdy trwa nagrywanie z timerem na dysk USB lub do urządzenia podłączonego poprzez podłączenie SCART.

   ####

   - Funkcja nagrywania na dysku twardym USB może być niedostępna w zależności od modelu/regionu/kraju.
6. Nadajnik synchronizacji 3D

   Emituje sygnał synchronizacji 3D.

   ####

   - Nie kładź niczego przed Nadajnikiem synchronizacji 3D. Może to zakłócić jego funkcjonowanie.

Copyright 2011 Sony Corporation