#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Descrição das peças >
- Frente

# Frente

- Sensor de luz
- Sensor do telecomando
- (Imagem desligada/Temporizador)
- (Em espera)
- I (Alimentação)
- Transmissor de Sincronização 3D

1. Sensor de luz

   Detecta o nível de luz do local e regula o brilho do ecrã em conformidade.

   Não coloque nada perto do sensor. Se o fizer, pode afectar o seu funcionamento.

2. Sensor do telecomando

   Recebe sinais do telecomando.

   Não coloque nada perto do sensor. Se o fizer, pode afectar o seu funcionamento.

3. (Imagem desligada/Temporizador)

   Acende-se a verde quando selecciona [Imagem Desligada].

   Acende-se a cor-de-laranja quando define o temporizador.

   Acende-se e/ou pisca a cor-de-laranja durante uma actualização de software.

   Acende-se a cor-de-laranja quando define a gravação com temporizador no dispositivo USB HDD ou no equipamento ligado através da ligação SCART.

   ####

   - Esta função de gravação USB HDD pode não estar disponível, dependendo do seu modelo/região/país.
4. (Em espera)

   Acende-se a vermelho quando o seu televisor está no modo de espera, no modo de economia de energia do PC ou durante uma actualização de software.

5. I (Alimentação)

   Acende-se a verde quando o televisor está ligado.

   Acende-se a vermelho quando uma gravação com temporizador no dispositivo USB HDD ou no equipamento ligado através de uma ligação SCART está a decorrer.

   ####

   - Esta função de gravação USB HDD pode não estar disponível, dependendo do seu modelo/região/país.
6. Transmissor de Sincronização 3D

   Emite o sinal de sincronização 3D.

   ####

   - Não coloque nada em frente ao Transmissor de Sincronização 3D. Se o fizer, pode afectar o seu funcionamento.

Copyright 2011 Sony Corporation