#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Použitie iných zariadení/Internet >
- PC

# PC

Vychutnajte si hudbu, fotografie a ďalší obsah z vášho počítača pripojeného príslušnými káblami.

Kábel D-sub 15 (nedodáva sa)
Audio kábel (nedodáva sa)
PC
TV

####

- Odporúčame použiť PC kábel s feritmi, napríklad „Connector, D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11, dostupný v servisných strediskách Sony) alebo ekvivalentný kábel.
- Môžete pripojiť počítač kompatibilný s HDMI pomocou HDMI kábla.

## Referenčná tabuľka pre vstupný signál PC

- VGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixely)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 640/480
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 31,5/60
- - Norma: VGA
- SVGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixely)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 800/600
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 37,9/60
- - Norma: smernice VESA
- XGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixely)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1024/768
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 48,4/60
- - Norma: smernice VESA
- WXGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixely)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Norma: VESA
- SXGA (iba model s plným vysokým rozlíšením — Full HD)
- - Horizontálne rozlíšenie (pixely)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1280/1024
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 64,0/60
- - Norma: VESA
- HDTV* (iba model s plným vysokým rozlíšením — Full HD)
- - Horizontálne rozlíšenie (pixely)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1920/1080
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 67,5/60
- - Norma: EIA*

####

- PC vstup na tomto TV prijímači nepodporuje synchronizáciu na zelenú farbu alebo kompozitnú synchronizáciu.
- PC vstup na tomto TV prijímači nepodporuje prekladané signály.
- Na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu sa odporúča používať signály uvedené v tabuľke. V režime plug and play sú signály so 60 Hz vertikálnou frekvenciou rozpoznané automaticky. (Pravdepodobne bude potrebné reštartovať počítač.)

* Časovanie signálu 1080p aplikované do vstupu HDMI bude považované za časovanie videosignálu, nie PC signálu. To ovplyvní nastavenie položiek [Nastavenia systému] a [Obraz]. Ak chcete zobraziť obsah obrazovky PC, nastavte [Výber scény] na [Grafika], [Formát obrazovky] na [Plný] a [Plocha obrazu] na [Plné rozlíšenie]. ([Plocha obrazu] je konfigurovateľná len ak je [Oblasť auto. zobrazenia] nastavená na [Vyp.].)

Copyright 2011 Sony Corporation