#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Riešenie problémov >
- Obrazové príznaky: Všeobecné

# Obrazové príznaky: Všeobecné

- Na obrazovke sa objavujú malé čierne alebo žiariace body.
- Obraz je skreslený.
- Obraz je bez farby./Obraz je tmavý.
- Obrazovka sa mení z tmavej na svetlú.
- Nefunguje farebný obraz zo zariadenia pripojeného cez konektory COMPONENT IN.
- Skreslený obraz a/alebo zvuk.

Na obrazovke sa objavujú malé čierne alebo žiariace body.
  - Obrazovka sa skladá z pixelov. Malé čierne a/alebo jasné body (pixely) na obrazovke nie sú príznakom poruchy.
Obraz je skreslený.
  - Nastavte [Motionflow] na [Štandardný] alebo [Vyp.]. (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow].)
  - Zmeňte nastavenie funkcie [Filmový režim] na iné nastavenie.
  - Ak chcete zlepšiť príjem obrazu, nastavte [LNA] na [Vyp.]. (V závislosti od situácie nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
  - Upravte položku [AFT] (Automatické jemné ladenie), aby sa zlepšil analógový príjem obrazu. (V závislosti od regiónu/krajiny nemusí byť položka [AFT] dostupná.)
  - Televízny prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov elektrického šumu, akými sú mobilné telefóny, automobily, motocykle alebo sušiče vlasov.
  - Ak používate 300 ohmový dvojžilový kábel, posuňte nadbytočnú žilu kábla ďalej od TV prijímača alebo skúste namiesto neho použiť 75 ohmový koaxiálny kábel (nedodaný). Odporúčame použiť kvalitný 75 ohmový koaxiálny kábel (s dvojitou ochranou).
Obraz je bez farby./Obraz je tmavý.
  - Zvoľte [Reset] v položke [Obraz].
  - Ak je [Snímač prítomnosti] nastavený na [Stredné], obrazovka dočasne stmavne, keď snímač nerozpozná žiadne črty tváre, alebo vypne obraz po tom, čo snímač nerozpozná za určitý čas žiaden pohyb. (Len pre modely kompatibilné s funkciou Inteligentný snímač prítomnosti.)
Obrazovka sa mení z tmavej na svetlú.
  - Ak je [Snímač prítomnosti] nastavený na [Stredné], obrazovka dočasne stmavne, keď snímač nerozpozná žiadne črty tváre, alebo vypne obraz po tom, čo snímač nerozpozná za určitý čas žiaden pohyb. (Len pre modely kompatibilné s funkciou Inteligentný snímač prítomnosti.)
Nefunguje farebný obraz zo zariadenia pripojeného cez konektory COMPONENT IN.
  - Skontrolujte pripojenie konektorov COMPONENT IN a skontrolujte, či sú konektory úplne zasunuté.
Skreslený obraz a/alebo zvuk.
  - Televízny prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov elektrického šumu, ako sú automobily, sušiče vlasov, jednotky Wi-Fi, mobilné telefóny alebo optické zariadenia.
  - Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte určitý priestor medzi zariadením a TV prijímačom.
  - Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
  - Anténny kábel/kábel káblového TV rozvodu neukladajte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
  - Upravte položku [AFT] (Automatické jemné ladenie), aby sa zlepšil analógový príjem obrazu/zvuku. (V závislosti od regiónu/krajiny nemusí byť položka [AFT] dostupná.)
  - Ak chcete zlepšiť príjem obrazu, nastavte [LNA] na [Vyp.]. (V závislosti od situácie nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
  - Nastavte položku [Audio filter] na [Nízky] alebo [Vysoký], aby sa zlepšil analógový príjem zvuku. (V závislosti od regiónu/krajiny nemusí byť položka [Audio filter] dostupná.)

Copyright 2011 Sony Corporation