#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- ”BRAVIA” TV-funktioner >
- Trådlöst LAN

# Trådlöst LAN

Tillhandahåller en trådlös nätverksanslutning för din TV.

Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och ditt hemmanätverk. Med denna funktion kan du ansluta till ett trådlöst nätverk och uppleva fördelarna av att kunna använda ett nätverk utan kablar.

Internet
Trådlös router
(accesspunkt)
Modem
TV

## Ansluta till ditt trådlösa LAN

1. Konfigurera din trådlösa router (eller accesspunkt).

   Mer information finns i bruksanvisningen för den trådlösa routern (eller accesspunkt).

2. Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön med hjälp av följande översikt.

####

- Tips för jämn videoströmning:
- - Ändra inställningen för din trådlösa router (eller accesspunkt) till 802.11n om möjligt. Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för den trådlösa routern (eller accesspunkten).
- - Om ovanstående inte ger någon förbättring, prova att använda USB-adaptern för trådlöst nätverk UWA-BR100 och ändra inställningen på din trådlösa router (eller åtkomstpunkt) till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmning.

Använder du ett säker trådlöst LAN?
JA →
Använder du en trådlös router (eller accesspunkt) som är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
JA →
Om din trådlösa router (eller accesspunkt) har en WPS-knapp fortsätter du till TYP 1.
Om din trådlösa router (eller accesspunkt) har en PIN-kod fortsätter du till TYP 2.
Om din trådlösa router (eller accesspunkt) har både en WPS-knapp och PIN-kod fortsätter du till TYP 1.
NEJ
↓
NEJ
↓
Fortsätt till TYP 4.
Fortsätt till TYP 3.

## TYP 1: Säkert nätverk med hjälp av WPS-knappen

1. Kontrollera var WPS-knappen är placerad på din trådlösa router (eller accesspunkt) och verifiera hur man använder den.

2. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

3. Välj [Trådlös installation] → [WPS (tryckknapp)] och följ därefter anvisningarna på skärmen.

## TYP 2: Säkert nätverk med hjälp av PIN-kod

1. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

2. Välj [Trådlös installation] → [WPS (PIN)] och följ därefter anvisningarna på skärmen.

## TYP 3: Säkert nätverk med hjälp av SSID och säkerhetsnyckel

1. Kontrollera SSID (namn på trådlöst nätverk) och säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel) för den trådlösa routern (eller accesspunkten).
   Om du inte känner till dem finns de i bruksanvisningen för den trådlösa routern (eller accesspunkten).

2. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

3. Välj [Trådlös installation] → [Sök].

4. Välj ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk och följ därefter anvisningarna på skärmen.

## TYP 4: Osäkert nätverk som endast använder SSID

1. Kontrollera SSID (namn på trådlöst nätverk).
   Om du inte känner till SSID finns det i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller accesspunkt).

2. Tryck på HOME och välj därefter → [Nätverk] → [Nätverksinstallation].
   Startskärmen visas.

3. Välj [Trådlös installation] → [Sök].

4. Välj ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk och följ därefter anvisningarna på skärmen.

Copyright 2011 Sony Corporation