#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Seaded/Kodumenüü >
- Võrk >
- Võrgu Seadistamine

# Võrgu Seadistamine

Kuva võrgu olek
  Kuvab võrgu oleku ja seaded.
Juhtmega Seaded
  [Automaatne]: võimaldab juhtmega ühendatud võrgu automaatset konfigureerimist.
  [Kohandatud]: võimaldab juhtmega ühendatud võrgu käsitsi konfigureerimist, seadistades järgnevaid üksusi.
  IP-aadressi määramine
    [Automaatne]: seadistab IP-aadressi automaatselt.
    [Manuaalne]: võimaldab IP-aadressi käsitsi konfigureerimist järgnevalt.
    [IP-aadress]/[Alamvõrgumask]/[Vaikelüüs]/[Primaarne DNS]/[Sekundaarne DNS]: konfigureerib võrgusuvandeid.
  Puhverserver
    Võimaldab seadistada puhverserveri kasutamisel puhverserveri nime ja pordi numbri.
Juhtmevaba Seaded
  Võimaldab juhtmevaba võrgu konfigureerimist.
  Üksikasjalikku teavet saate käesoleva juhendi jaotise „Internet / raadiokohtvõrk” juhtmevaba kohtvõrku puudutavast osast.

Copyright 2011 Sony Corporation