#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Muude seadmete / interneti kasutamine >
- Arvuti

# Arvuti

Nautige muusikat, pilte ja muud sisu arvutist, ühendades selle vastavate kaablitega.

Kaabel D-sub 15 (pole komplektis)
Helikaabel (pole komplektis)
Arvuti
Teler

####

- Soovitatav on kasutada ferriitidega arvutikaablit, nagu „Connector, D-sub 15” (viide 1-793-504-11, saadaval Sony teeninduskeskuses), või mõnd samaväärset.
- HDMI-ga ühilduva arvuti saate ühendada HDMI-kaabliga.

## Arvutisisendi signaali viitetabel

- VGA
- - Horisontaalne (piksel) / vertikaalne (rida): 640/480
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Horisontaalne (piksel) / vertikaalne (rida): 800/600
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 37,9/60
- - Standard: VESA suunised
- XGA
- - Horisontaalne (piksel) / vertikaalne (rida): 1024/768
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 48,4/60
- - Standard: VESA suunised
- WXGA
- - Horisontaalne (piksel) / vertikaalne (rida): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 47,4/60; 47,8/60; 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (ainult täis-HD mudeli korral)
- - Horisontaalne (piksel) / vertikaalne (rida): 1280/1024
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (ainult täis-HD mudeli korral)
- - Horisontaalne (piksel) / vertikaalne (rida): 1920/1080
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Teleri arvutisisend ei toeta meetodit Sync on Green või Composite Sync.
- Teleri arvutisisend ei toeta vahelduvaid signaale.
- Optimaalse pildikvaliteedi saamiseks on soovitatav kasutada tabelis toodud signaale. Isehäälestuse korral tuvastatakse vertikaalsagedusega 60 Hz signaalid automaatselt. (Vaja võib olla arvuti taaskäivitada.)

* HDMI-sisendile rakendamisel koheldakse 1080p-ajastust video ajastusena, mitte arvuti ajastusena. See mõjutab seadeid [Süsteemi Seadistused] ja [Ekraan]. Arvutisisu vaatamiseks seadistage [Stseeni valik] väärtusele [Graafika], [Ekraani formaat] väärtusele [Täis] ja [Ekraaniala] väärtusele [Täispiksel]. ([Ekraaniala] on konfigureeritav ainult siis, kui [Automaatne Ekraaniala] on seadistatud väärtusele [Väljas].)

Copyright 2011 Sony Corporation