#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Seaded/Kodumenüü >
- Ekraan >
- Ekraan (kui sisend pole arvuti)

# Ekraan (kui sisend pole arvuti)

Sihtsisendid
  Rakendab kohandatud ekraaniseaded hetkel valitud sisendile või teiste sisenditega jagatavale ühisele mälule.

  ####

  - Saadaolevad sisendid võivad erineda sõltuvalt piirkonnast/riigist.
Ekraani formaat

  ####

  - [14:9] on saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.
  [Lai Suum]: täidab ekraani minimaalse moonutusega.
  [Normaalne]: kuvab formaadiga 4:3 pilti algformaadis. Formaadiga 16:9 ekraani täitmiseks näidatakse küljeribasid.
  [Täis]: suurendab pilti horisontaalselt ekraani täitmiseks, kui sisendsignaal on formaadiga 4:3.
  Kui sisendsignaal on formaadis 16:9 (kõrglahutusega allikas), valige see suvand formaadiga 16:9 pildi kuvamiseks algformaadis.
  [Suum]: kuvab kinemaskoopilist (postkastiformaadis) pilti õiges proportsioonis.
  [14:9]: kuvab formaadiga 14:9 pilti õiges proportsioonis. Selle tulemusel näidatakse ekraanil küljeribasid.
  [Tiitrid]: suurendab pilti horisontaalselt, et täita formaadiga 16:9 ekraani, ning sobitab tiitrid ekraaniga.
Automaatne formaat
  Muudab automaatselt suvandit [Ekraani formaat] vastavalt sisendsignaalile.
4:3 vaikimisi
  Seadistab ekraani formaadi, mida vaikimisi rakendatakse formaadiga 4:3 sisendsignaali korral.
Automaatne Ekraaniala
  Reguleerib automaatselt pildi sobivaimale kuvaalale.
Ekraaniala
  [Täispiksel]: kuvab algset pilti, kui mõned pildi osad on ära lõigatud.
  [+1]: kuvab pildi teleri maksimaalsel kuvaalal.
  [Normaalne]: kuvab soovituslikus formaadis pilti.
  [-1]: suurendab pilti.

  ####

  - [Täispiksel] on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on 1080i/1080p ja [Ekraani formaat] on seadistatud väärtusele [Täis].
Ekraani paigutus
  Reguleerib pildi vertikaalasendit ja horisontaalasendit.
Vertikaalne suurus
  Reguleerib pildi vertikaalsuurust.

Copyright 2011 Sony Corporation