#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Muude seadmete / interneti kasutamine >
- USB-seade (nt digikaamera)

# USB-seade (nt digikaamera)

Esitab Sony digitaalfotoaparaadi või muu USB-ühilduva seadme ühendamisel teleri ekraanil fotosid/muusikat/videoid.

Saate nautida Sony digitaalfotoaparaati, videokaamerasse või USB-salvestusseadmesse salvestatud foto-, muusika- ja videofaile, ühendades seadme USB-kaabliga.

Teler
USB-salvestusseade
USB-kaabel (pole komplektis)

## Fotode/muusika/videote esitamine

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Fotod], [Muusika] või [Videod] → soovitud USB-seade.

2. Valige loendist esitatavaid faile või kaustu.

####

- Fotode taasesitus algab automaatselt, kui ühendate pärast teleri sisselülitamist USB-salvestusseadme ja funktsiooni [USB automaatkäivitus] seadetes on valitud [Slaidiseanss] või [Pisipiltide vaade]. Taasesituse automaatseks alustamiseks tuleb fotofailid salvestada kausta DCIM alamkausta. Lisaks peab DCIM-i alamkausta nimi olema kombinatsioon 3 numbrist ja 5 tähest (võib sisaldada märki „_”), näiteks 101MSDCF.
- Sony digitaalkaamera ühendamisel teleriga USB-kaabli kaudu tuleb kaamera USB-ühenduse seaded määrata režiimile [Automaatne] või [Massmälu].
- 3D-saripanoraamvõtte foto kuvamine on võimalik ainult juhul, kui funktsiooni [Slaidiseansi efekt] olekuks on seadistatud [Lihtne]. (See funktsioon on saadaval ainult 3D-ühilduvate mudelite korral.) Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Esitussuvandid] → [Slaidiseansi efekt] → [Lihtne].
- Panoraamfoto kerimine on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni [Slaidiseansi efekt] olekuks on seadistatud [Lihtne]/[Hajumine]. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Esitussuvandid] → [Slaidiseansi efekt] → [Lihtne]/[Hajumine].

## Ühilduvad USB-seadmed/formaadid

- Vaadake värskendatud teavet ühilduvate USB-seadmete kohta alltoodud veebisaidilt.
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- USB-vaatur toetab failisüsteeme FAT12, FAT16, FAT32 ja exFAT.
- Saadaval on järgmiste fotofailivormingute USB-taasesitus:
- - JPEG (JPEG-vormingus failid, mis on laiendiga „.jpg” ja vastavuses DCF-i või Exifiga)
- - RAW (vormingus ARW/ARW 2.0 failis laiendiga „.arw”) (ainult eelvaateks)
- - MPO (failid laiendiga „.mpo”)
- Ainult järgmistes horisontaal/vertikaal-suurustes panoraamseid JPEG-faile on võimalik kerida. (Kui JPEG-faili on arvutis muudetud vmt, võib kerimine osutuda võimatuks.)
- - Horisontaalseks kerimiseks: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Vertikaalseks kerimiseks: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Saadaval on järgmiste muusikafailivormingute USB-taasesitus:
- - MP3 (failid, mis on laiendiga „.mp3” ja pole autoriõigusega kaitstud)
- - WAV (failid laiendiga „.wav”)
- Saadaval on järgmiste videofailivormingute USB-taasesitus:
- - AVCHD (failid laiendiga „.mts” või „.m2ts”)
- - MP4 (AVC) (failid laiendiga „.mp4”)
- - MP4 (MPEG4) (failid laiendiga „.mp4”)
- - MPEG1 (failid laiendiga „.mpg”)
- - MPEG2 (failid laiendiga „.mpg”)
- - DivX (failid laiendiga „.divx” või „.avi”)
- Videofailid asuvad järgmises kaustastruktuuris (hierarhiline asend):
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4.

####

- Vältige failide kadumaminekut, varundades kõik USB-seadmele salvestatud meediumifailid. Sony ei vastuta USB-seadmele salvestatud andmete kadumamineku või kahjustumise eest.
- Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.

Copyright 2011 Sony Corporation