#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Probleemid raadiokohtvõrguga

# Probleemid raadiokohtvõrguga

- Mõnikord on video voogedastuse kvaliteet juhtmevaba kohtvõrgu kasutamisel halb.
- Juhtmevaba kohtvõrgu ühendus ebaõnnestub või raadiovastuvõtu tingimused on halvad.

Mõnikord on video voogedastuse kvaliteet juhtmevaba kohtvõrgu kasutamisel halb.
  - Juhtmevaba võrgu kvaliteet erineb sõltuvalt vahemaast või takistustest (nt sein) teleri / juhtmevaba kohtvõrgu USB-adapteri ning juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) vahel, keskkonna liidesest ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) kvaliteedist. Juhtmevaba kohtvõrgu USB-adapteri kasutamisel on soovitatav kasutada juhtmevaba marsruuterit (pääsupunkti), mis toetab video voogedastusel 5 GHz-ga tööd, ja asetada see juhtmevaba kohtvõrgu USB-adapterile lähemale (ei kehti sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrgu seadmega mudelite puhul).
Juhtmevaba kohtvõrgu ühendus ebaõnnestub või raadiovastuvõtu tingimused on halvad.
  - Kontrollige teleri ja marsruuteri (pääsupunkti) paigalduskohta. Signaali seisundit võivad mõjutada järgmised põhjused.
  - - Lähedusse on paigutatud muud juhtmevabad seadmed, mikrolaineahjud, luminofoorlambid jne.
  - - Juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) ja teleri vahel on põrandad või seinad.
  - Kui probleem püsib ka pärast ülaltoodud punktide kontrollimist, proovige ühenduda kohtvõrku juhtme kaudu.
  - Juhtmevaba kohtvõrgu USB-adapteri kasutamisel paigaldage adapter signaalihäire vältimiseks mujale, kasutades korpuse pikenduskaablit (valikuline lisatarvik).

Copyright 2011 Sony Corporation