#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Muude seadmete / interneti kasutamine >
- Kodune võrk >
- Kodusesse võrku ühendamine

# Kodusesse võrku ühendamine

Saate nautida mitmesugust DLNA-serdiga meediaserverites salvestatud sisu (nt foto-/muusika-/videofailid). Koduvõrgu funktsioon võimaldab nautida võrgusisu teistes tubades.

Võrguseadmed (DLNA-serdiga meediaserver)
Internet
Teler
DSL-modem/
kaabelmodem
Marsruuter

## Fotode/muusika/videote esitamine

1. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Fotod], [Muusika] või [Videod] → soovitud meediaserver.

2. Valige loendist esitatavaid faile või kaustu.

####

- Server peab olema DLNA-serdiga (nt VAIO).
- Võrguseadme failid peavad olema järgmistes vormingutes.
- - Staatilised pildid: JPEG
- - Muusika: MP3, lineaarne PCM
- - Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), DivX
- Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.
- Ainult järgmistes horisontaal/vertikaal-suurustes panoraamseid JPEG-faile on võimalik kerida. (Kui JPEG-faili on arvutis muudetud vmt, võib kerimine osutuda võimatuks.)
- - Horisontaalseks kerimiseks: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Vertikaalseks kerimiseks: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- 3D-ühilduvate mudelite korral ei ole võimalik kuvada 3D-saripanoraamvõtte fotot DLNA-sertifikaadiga meediumiserveri kaudu.
- Panoraamfoto kerimine on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni [Slaidiseansi efekt] olekuks on seadistatud [Lihtne]/[Hajumine]. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu OPTIONS ja seejärel valige [Esitussuvandid] → [Slaidiseansi efekt] → [Lihtne]/[Hajumine].

Copyright 2011 Sony Corporation