#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Muude seadmete / interneti kasutamine >
- Internet / raadiokohtvõrk >
- Kaabliga kohtvõrk

# Kaabliga kohtvõrk

Juhtmega kohtvõrguühendus võimaldab juurdepääsu internetile ja koduvõrgule.

Ühendage kohtvõrgukaabel teleriga ja seejärel seadistage võrk.

Marsruuteri funktsioonidega modem
Internet
Teler

## Võrgu seadistus juhtmega kohtvõrgu korral

1. Seadistage kohtvõrgu marsruuter.

2. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Võrk] → [Võrgu Seadistamine].
   Kuvatakse käivitusekraan.

3. Valige [Juhtmega Seaded] → [Automaatne] või [Kohandatud].
   [Automaatne]: võimaldab kaabelvõrgu automaatset konfigureerimist.
   [Kohandatud]: võimaldab IP-aadressi ja puhverserveri käsitsi konfigureerimist.

4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

####

- Üksuste (nt IP-aadress, alamvõrgu mask, DHCP) seadistamine võib sõltuvalt internetiteenuse pakkujast või marsruuterist erineda. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja antud või marsruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist.

Copyright 2011 Sony Corporation