#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Probleemid pildiga: üldine

# Probleemid pildiga: üldine

- Ekraanil kuvatakse tillukesi musti punkte ja/või heledaid punkte.
- Pildid on moonutatud.
- Pilt pole värviline. / Pilt on tume.
- Ekraan vahetab tumedate ja heledate toonide vahel.
- Liidese COMPONENT IN pesadega ühendatud seadmest ei tule värvilist pilti.
- Moonutatud pilt ja/või heli.

Ekraanil kuvatakse tillukesi musti punkte ja/või heledaid punkte.
  - Ekraan koosneb pikslitest. Tillukesed mustad punktid ja/või heledad punktid (pikslid) ekraanil pole märk rikkest.
Pildid on moonutatud.
  - Seadistage suvand [Motionflow] väärtusele [Standardne] või [Väljas]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral.)
  - Muutke suvandi [Filmirežiim] praegust väärtust.
  - Seadistage pildi vastuvõtmise parandamiseks [LNA] väärtusele [Väljas]. ([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast saadaval olla.)
  - Pildi parandamiseks analoogvastuvõtu korral reguleerige suvandit [Peenhäälestus] (Automaatne peenhäälestus). ([Peenhäälestus] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)
  - Hoidke teler eemal müraallikatest, nagu mobiiltelefonid, autod, mootorrattad või juukseföönid.
  - Kui kasutate 300-oomist topeltjuhet, paigutage teine juhe telerist eemale või proovige selle asemel kasutada 75-oomist koaksiaalkaablit (pole komplektis). Soovitatav on kasutada kvaliteetset 75-oomist koaksiaalkaablit (topeltkattega kaablit).
Pilt pole värviline. / Pilt on tume.
  - Valige suvandi [Pilt] alt suvand [Lähtesta].
  - Kui [Kohaloleku andur] on seadistatud olekusse [Mõõdukas], muutub ekraan ajutiselt tumedamaks, kui andur ei tunne ära näojooni, või lülitab pildi välja, kui eelseadistatud aja jooksul ei tuvastata liigutusi. (Ainult intelligentse kohaloleku anduriga ühilduvate mudelite korral.)
Ekraan vahetab tumedate ja heledate toonide vahel.
  - Kui [Kohaloleku andur] on seadistatud olekusse [Mõõdukas], muutub ekraan ajutiselt tumedamaks, kui andur ei tunne ära näojooni, või lülitab pildi välja, kui eelseadistatud aja jooksul ei tuvastata liigutusi. (Ainult intelligentse kohaloleku anduriga ühilduvate mudelite korral.)
Liidese COMPONENT IN pesadega ühendatud seadmest ei tule värvilist pilti.
  - Kontrollige liidese COMPONENT IN pesade ühendust ja kontrollige, kas pistikud on täielikult sisestatud.
Moonutatud pilt ja/või heli.
  - Hoidke teler eemal elektrilistest müraallikatest, nagu autod, juukseföönid, Wi-Fi-seadmed, mobiiltelefonid või optilised seadmed.
  - Optiliste seadmete paigaldamisel jätke seadme ja teleri vahele ruumi.
  - Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
  - Hoidke antenni/kaabeltelevisiooni kaabel muudest ühenduskaablitest eemal.
  - Pildi/heli parandamiseks analoogvastuvõtu korral reguleerige suvandit [Peenhäälestus] (Automaatne peenhäälestus). ([Peenhäälestus] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)
  - Seadistage pildi vastuvõtmise parandamiseks [LNA] väärtusele [Väljas]. ([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast saadaval olla.)
  - Heli parandamiseks analoogvastuvõtu korral seadistage suvand [Helifilter] väärtusele [Madal] või [Kõrge]. ([Helifilter] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)

Copyright 2011 Sony Corporation