#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianetsintä >
- Äänihäiriöt

# Äänihäiriöt

- Kuva on hyvä, mutta ääntä ei kuulu.
- Äänihäiriöitä.
- Kotiteatterijärjestelmästä ei kuulu ääntä tai ääni kuulu hiljaa.
- Kuva- ja/tai äänihäiriöitä.

Kuva on hyvä, mutta ääntä ei kuulu.
  - Tarkista äänenvoimakkuussäätimet.
  - Poista mykistys painamalla tai +.
  - Valitse [Ääni]-valikon [Kaiutin]-asetukseksi [Television kaiutin]. Jos asetuksena on [Äänijärjestelmä], ääntä ei toisteta television kaiuttimista eikä television äänenvoimakkuuden säädöllä ole vaikutusta.
  - Kun HDMI-tuloliitäntään kytketyssä laitteessa toistetaan Super Audio CD- tai DVD-Audio-levyä, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntä ei ehkä lähetä äänisignaaleja.
Äänihäiriöitä.
  - Varmista, että antenni on kytketty 75 ohmin koaksiaalikaapelilla.
  - Pidä antennikaapeli erossa muista liitäntäkaapeleista.
  - Voit välttää television häiriöt varmistamalla, että antennikaapeli on ehjä.
  - Paranna analogisen äänen vastaanottoa [AFT] (automaattinen hienoviritys) -toiminnolla. ([AFT] ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa.)
Kotiteatterijärjestelmästä ei kuulu ääntä tai ääni kuulu hiljaa.
  - Valitse [Ääni]-valikon [Kaiutin]-asetukseksi [Äänijärjestelmä].
  - Valitse [Ääni]-valikon [Äänilähtö]-asetukseksi [Kiinteä].
  - Jos valitset analogisen (RF) kanavan ja kuva näkyy oikein, vaihda television lähetysjärjestelmää. Paina HOME ja valitse sitten → [Manuaalinen viritys] → [TV-järjestelmä]. ([Manuaalinen viritys] -toiminnon käytettävyys ja nimi vaihtelee alueittain/maittain/tilanteittain.)
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä.
  - Pidä televisio loitolla sähköhäiriölähteistä, kuten autoista, hiustenkuivaajista, Wi-Fi-laitteista, matkapuhelimista ja optisista laitteista.
  - Jos asennat lisälaitteita, jätä laitteiden ja television väliin hieman tilaa.
  - Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
  - Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli erossa muista liitäntäkaapeleista.
  - Paranna analogisen kuvan/äänen vastaanottoa [AFT] (automaattinen hienoviritys) -toiminnolla. ([AFT] ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa.)
  - Paranna kuvan vastaanottoa valitsemalla [LNA]-asetukseksi [Pois]. ([LNA] ei ehkä ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.)
  - Voit parantaa analogisen vastaanoton äänenlaatua valitsemalla [Äänisuodin]-asetukseksi [Matala] tai [Korkea]. ([Äänisuodin] ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa.)

Copyright 2011 Sony Corporation