#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Muiden laitteiden ja Internetin käyttäminen >
- Internet/langaton LAN >
- Langallinen lähiverkko

# Langallinen lähiverkko

Langallisen lähiverkkoyhteyden avulla voit muodostaa yhteyden Internetiin ja kotiverkkoosi.

Kytke LAN-kaapeli televisioon ja tee verkkoasetukset.

Modeemi, jossa on reititin
Internet
Televisio

## Langallisen lähiverkon käyttöönotto

1. Määritä LAN-reitittimen asetukset.

2. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse [Kiinteän yhteyden asetus] → [Autom.] tai [Oma asetus].
   [Autom.]: Sallii langallisen verkon automaattisen määrityksen.
   [Oma asetus]: Sallii IP-osoitteen ja välityspalvelimen manuaalisen määrittämisen.

4. Noudata näytön ohjeita.

####

- Määritettävät asetukset (IP-osoite, aliverkon peite, DHCP jne.) voivat vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai reitittimen mukaan. Lisätietoja on Internet-palveluntarjoajan toimittamassa tai reitittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Copyright 2011 Sony Corporation