#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianetsintä >
- Kuvahäiriöt: yleistä

# Kuvahäiriöt: yleistä

- Kuvassa näkyy pieniä mustia ja/tai kirkkaita pisteitä.
- Kuvat vääristyvät.
- Kuva ei näy väreissä./Kuva on tumma.
- Kuvan kirkkaus vaihtelee tummasta kirkkaaseen.
- COMPONENT IN -liitäntöihin kytkettyjen laitteiden kuvissa ei ole värejä.
- Kuva- ja/tai äänihäiriöitä.

Kuvassa näkyy pieniä mustia ja/tai kirkkaita pisteitä.
  - Kuva koostuu kuvapisteistä. Kuvassa näkyvät pienet mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (kuvapisteet) eivät ole merkki viasta.
Kuvat vääristyvät.
  - Valitse [Motionflow]-asetukseksi [Normaali] tai [Pois]. (Vain [Motionflow]-yhteensopivat mallit.)
  - Muuta [Elokuvatila]-asetus joksikin muuksi.
  - Paranna kuvan vastaanottoa valitsemalla [LNA]-asetukseksi [Pois]. ([LNA] ei ehkä ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.)
  - Paranna analogisen kuvan vastaanottoa [AFT] (automaattinen hienoviritys) -toiminnolla. ([AFT] ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa.)
  - Pidä televisio loitolla häiriölähteistä, kuten matkapuhelimista, autoista, moottoripyöristä ja hiustenkuivaimista.
  - Jos käytössä on 300 ohmin kaksoisjohdinkaapeli, siirrä ylimääräinen kaapeli pois television lähettyviltä tai ota käyttöön 75 ohmin koaksiaalikaapeli (lisävaruste). On suositeltavaa käyttää laadukasta 75 ohmin koaksiaalikaapelia (kaksoissuojattua kaapelia).
Kuva ei näy väreissä./Kuva on tumma.
  - Valitse [Palautus] kohdasta [Kuva].
  - Jos [Läsnäoloanturi]-asetus on [Kohtalainen], kuvaruutu pimenee tilapäisesti, jos anturi ei havaitse kasvoja. Jos liikettä ei havaita määritetyn ajan kuluessa, kuvaruutu sammuu kokonaan. (Vain älykkään läsnäoloanturin kanssa yhteensopivat laitteet.)
Kuvan kirkkaus vaihtelee tummasta kirkkaaseen.
  - Jos [Läsnäoloanturi]-asetus on [Kohtalainen], kuvaruutu pimenee tilapäisesti, jos anturi ei havaitse ilmeitä. Jos liikettä ei havaita määritetyn ajan kuluessa, kuvaruutu sammuu kokonaan. (Vain älykkään läsnäoloanturin kanssa yhteensopivat laitteet.)
COMPONENT IN -liitäntöihin kytkettyjen laitteiden kuvissa ei ole värejä.
  - Tarkista COMPONENT IN -liitäntöjen kytkennät ja ovatko liittimet kunnolla paikoillaan.
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä.
  - Pidä televisio loitolla sähköhäiriölähteistä, kuten autoista, hiustenkuivaajista, Wi-Fi-laitteista, matkapuhelimista ja optisista laitteista.
  - Jos asennat lisälaitteita, jätä laitteiden ja television väliin hieman tilaa.
  - Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
  - Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli erossa muista liitäntäkaapeleista.
  - Paranna analogisen kuvan/äänen vastaanottoa [AFT] (automaattinen hienoviritys) -toiminnolla. ([AFT] ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa.)
  - Paranna kuvan vastaanottoa valitsemalla [LNA]-asetukseksi [Pois]. ([LNA] ei ehkä ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.)
  - Voit parantaa analogisen vastaanoton äänenlaatua valitsemalla [Äänisuodin]-asetukseksi [Matala] tai [Korkea]. ([Äänisuodin] ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa.)

Copyright 2011 Sony Corporation