#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Muiden laitteiden ja Internetin käyttäminen >
- Kotiverkko >
- Yhteyden muodostaminen kotiverkkoon

# Yhteyden muodostaminen kotiverkkoon

Voit nauttia monenlaisesta sisällöstä (esim. valokuvista/musiikista/videotiedostoista), jota on tallennettu DLNA-sertifioituihin mediapalvelimeen. Kotiverkkotoiminnon ansiosta voit käyttää verkkosisältöä myös muissa huoneissa.

Verkkolaitteet (DLNA-sertifioitu mediapalvelin)
Internet
Televisio
DSL-modeemi/
kaapelimodeemi
Reititin

## Valokuvien/musiikin/videoiden toistaminen

1. Paina HOME ja valitse sitten → [Digikuvat], [Musiikki] tai [Videot] → haluamasi mediapalvelin.

2. Valitse toistettavat tiedostot tai kansiot luettelosta.

####

- Palvelimen täytyy olla DLNA-sertifioitu (esim. VAIO).
- Verkkolaitteessa olevien tiedostojen täytyy olla seuraavissa muodoissa:
- - Valokuvat: JPEG
- - Musiikki: MP3, lineaarinen PCM
- - Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), DivX
- Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu, vaikka käytössä olisi tuettu tiedostomuoto.
- Vain seuraavan kokoisia JPEG-panoraamakuvia voi vierittää. (Jos JPEG-tiedostoa muokataan esimerkiksi tietokoneessa, vierittäminen ei ehkä onnistu.)
- - Vaakasuuntainen vierittäminen: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Pystysuuntainen vierittäminen: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Jos kyseessä on 3D-yhteensopiva malli, 3D-pyyhkäisypanoraamavalokuvan näyttäminen DLNA-sertifioidun mediapalvelimen kautta ei ole käytettävissä.
- Panoraamavalokuvaa voi vierittää vain, jos [Kuvaesityksen tehoste] -asetus on [Yksinkertainen]/[Häivytys]. Vahvista asetus painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten [Toistovaihtoehdot] → [Kuvaesityksen tehoste] → [Yksinkertainen]/[Häivytys].

Copyright 2011 Sony Corporation