#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Asetukset/Home-valikko >
- Näyttö >
- Kuvasäädöt (muut kuin PC-tulo)

# Kuvasäädöt (muut kuin PC-tulo)

Tuloliitännät
  Ottaa käyttöön mukautetut näyttöasetukset nykyiselle tuloliitännälle tai muiden tuloliitäntöjen yhteiselle muistille.

  ####

  - Käytettävissä olevat tuloliitännät vaihtelevat alueittain/maittain.
Kuvasuhde

  ####

  - [14:9] -toiminnon saatavuus vaihtelee alueittain/maittain.
  [Smart]: Täyttää näytön niin, että kuva vääristyy hyvin vähän.
  [Normaali]: Näyttää 4:3-kuvan alkuperäisessä koossaan. 16:9-näytön reunoissa näkyvät palkit.
  [Laaja]: Kuvaa suurennetaan vaakasuunnassa niin, että näyttö täyttyy, kun tulosignaali on 4:3.
  Kun tulosignaali on 16:9 (teräväpiirtosignaali), voit katsella 16:9-kuvaa alkuperäisessä koossaan valitsemalla tämän asetuksen.
  [Zoom]: Näyttää Cinemascope-kuvan (letter box -muoto) oikeissa mittasuhteissa.
  [14:9]: Näyttää 14:9-kuvan oikeissa mittasuhteissa. Näytön reunoissa näkyy palkit.
  [Kuvatekstit]: Kuvaa suurennetaan vaakasuunnassa niin, että se täyttää 16:9-kuvan ja kuvatekstit näkyvät.
Autom. kuvasuhde
  [Kuvasuhde] muutetaan tulosignaalin mukaisesti automaattisesti.
4:3-oletus
  Asettaa oletuskuvasuhteen 4:3-tulosignaalille.
Automaattinen näyttöalue
  Säätää kuvan automaattisesti sopivimmalle näyttöalueelle.
Näyttöalue
  [Täyskuva]: Näyttää alkuperäisen kuvan, jos osa kuvasta on näkymättömissä.
  [+1] : Näyttää kuvan televisiossa suurimmalla mahdollisella näyttöalueella.
  [Normaali]: Näyttää suosituksen mukaisen kuvan.
  [-1]: Suurentaa kuvaa.

  ####

  - [Täyskuva] on käytettävissä vain, jos tulosignaali on 1080i/1080p ja [Kuvasuhde]-asetuksena on [Laaja].
Näytön asemointi
  Säätää kuvan sijaintia pysty- ja vaakasuunnissa.
Pystykoko
  Säätää kuvan kokoa pystysuunnassa.

Copyright 2011 Sony Corporation