#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Hibaelhárítás >
- Problémák - kép: általános

# Problémák - kép: általános

- Apró fekete és/vagy világos pontok jelennek meg a képernyőn.
- A képek deformáltak.
- Nincs színe a képnek./Sötét kép.
- A képernyő sötét és világos képek között vált.
- A COMPONENT IN aljzatokhoz csatlakoztatott eszközökről érkező képek nem színesek.
- Torz kép és/vagy hang.

Apró fekete és/vagy világos pontok jelennek meg a képernyőn.
  - A képernyő képpontokból áll. Ezek a kis fekete és/vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak hibára.
A képek deformáltak.
  - Állítsa a [Motionflow] értékét [Normál] vagy [Ki] értékre. (Csak [Motionflow]-kompatibilis modellek esetében.)
  - A [Film üzemmód] beállítását módosítsa valamely más beállításra.
  - Állítsa az [LNA] értékét [Ki] értékre, hogy jobb vételi minőséget érjen el. (A helyzettől függően előfordulhat, hogy az [LNA] funkció nem érhető el.)
  - Állítsa be az [AFT] (automatikus finomhangolás) lehetőséget, hogy jobb analóg vételi minőséget érjen el. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [AFT] funkció nem használható.)
  - Tartsa távol a készüléket olyan zajforrásoktól, mint például mobiltelefonok, autók, motorkerékpárok vagy hajszárítók.
  - 300 ohmos ikerkábel használatakor mozgassa a pótkábelt a televíziókészülékkel ellentétes irányba, vagy használjon helyette 75 ohmos koaxiális kábelt (nem tartozék). Jó minőségű, 75 ohmos koaxiális kábel (kétszeresen árnyékolt kábel) használata ajánlott.
Nincs színe a képnek./Sötét kép.
  - A [Kép] alatt válassza a [Törlés] lehetőséget.
  - Ha a [Jelenlét-érzékelő] beállítása [Közepes], a készülék ideiglenesen elsötétíti a képernyőt, ha az érzékelő nem ismer fel arcvonásokat, illetve, ha a megadott időtartamig nem észlel mozgást, kikapcsolja a képet. (Csak intelligens jelenlét-érzékelővel ellátott modellek esetében.)
A képernyő sötét és világos képek között vált.
  - Ha a [Jelenlét-érzékelő] beállítása [Közepes], a készülék ideiglenesen elsötétíti a képernyőt, ha az érzékelő nem ismer fel arcvonásokat, illetve, ha a megadott időtartamig nem észlel mozgást, kikapcsolja a képet. (Csak intelligens jelenlét-érzékelővel ellátott modellek esetében.)
A COMPONENT IN aljzatokhoz csatlakoztatott eszközökről érkező képek nem színesek.
  - Ellenőrizze a COMPONENT IN aljzat csatlakozását, továbbá ellenőrizze, hogy minden dugasz szilárdan illeszkedik-e.
Torz kép és/vagy hang.
  - Tartsa távol a televíziókészüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint az autók, hajszárítók, Wi-Fi egységek, mobiltelefonok vagy optikai eszközök.
  - Külön megvásárolható készülék telepítésekor hagyjon némi helyet a készülék és a televíziókészülék között.
  - Ellenőrizze az antenna-, illetve a kábeltelevíziós vezeték csatlakozását.
  - Tartsa távol az antenna, illetve a kábeltelevízió vezetékét más csatlakozóvezetékektől.
  - Állítsa be az [AFT] (automatikus finomhangolás) lehetőséget, hogy jobb analóg kép-/hangminőséget érjen el. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [AFT] funkció nem használható.)
  - Állítsa az [LNA] értékét [Ki] értékre, hogy jobb vételi minőséget érjen el. (A helyzettől függően előfordulhat, hogy az [LNA] funkció nem érhető el.)
  - Állítsa az [Audio szűrő] értékét [Alacsony] vagy [Magas] értékre, hogy jobb analóg hangminőséget érjen el. (Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy az [Audio szűrő] funkció nem használható.)

Copyright 2011 Sony Corporation