#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Egyéb eszközök/internet használata >
- Internet/vezeték nélküli LAN >
- Vezetékes LAN

# Vezetékes LAN

A vezetékes LAN kapcsolat hozzáférést biztosít az internethez és otthoni hálózatához.

Csatlakoztasson egy LAN-kábelt televíziókészülékéhez, majd végezze el a hálózati beállításokat.

Útválasztó funkciókkal rendelkező modem
Internet
Televízió

## Hálózati beállítás vezetékes LAN kapcsolathoz

1. Állítsa be LAN útválasztóját.

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

3. Válassza a [Vezetékes beállítás] → [Automatikus] vagy az [Egyéni] lehetőséget.
   [Automatikus]: Lehetővé teszi a vezetékes hálózat automatikus konfigurálását.
   [Egyéni]: Lehetővé teszi az IP-cím és a proxykiszolgáló kézi konfigurálását.

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

####

- A beállítandó elemek (például IP-cím, alhálózati maszk, DHCP) az internetszolgáltatótól vagy az útválasztótól függően változhatnak. A részleteket az internetszolgáltatótól kapott és az útválasztóhoz mellékelt használati útmutatókban találja.

Copyright 2011 Sony Corporation