#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Az egyes részek bemutatása >
- Hátulsó rész

# Hátulsó rész

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Az Ethernet-kábel használatával egy már létező hálózathoz csatlakozik.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   A digitális bemenet használatával a televíziókészülék hangját a csatlakoztatott házimozirendszeren hallgathatja.

3. A kábelhez vagy antennához csatlakozó RF-bemenet.

   ####

   - A műholdas vételre képes modellek esetében műholdas bemenet is elérhető.
4. / AV1

   SCART-kábelt használjon a csatlakozáshoz. Analóg dekóder csatlakoztatása esetén a televíziókészülék hangolóegysége a dekóderre továbbítja a kódolt jelet, és a televíziókészülék a dekódolt jelet kapja vissza.

   ####

   - A SCART kimenet beállítását akkor kell elvégezni, amikor bizonyos modelleken vagy bizonyos régiókban digitális RF-jelet továbbít. Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [SCART FELVÉTEL be] lehetőséget.
5. AV2, / COMPONENT IN

   Ez a bemenet kompozit videobemenetként vagy komponens videobemenetként használható. A monó készülékeket az L (MONO) aljzatra kell csatlakoztatni.

   Kompozit használatakor videojelek esetén az AV2 bemenetet használja, míg az audiojelek esetén a / COMPONENT IN bemenet (L/R) csatlakozóját.

   Komponens kapcsolat esetén videojelekhez használja az Y, PB, PR csatlakozókat, míg audiojelekhez az (L/R) csatlakozókat is csatlakoztassa.

   ####

   - A televíziókészülék automatikusan érzékeli az AV2 és / COMPONENT IN bemeneteket, és automatikusan vált közöttük. A bemenet típusának kézzel történő beállításához nyomja meg a HOME gombot, és válassza a → [Külső bemenetek] → [AV2/Component bemenet] lehetőséget.
6. HDMI IN 1/3/4

   A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tömörítés nélküli, teljesen digitális audio-/videofelületet biztosít a televíziókészülék és a HDMI funkcióra képes audio- és videoeszközök között. Ezenkívül, ha a csatlakoztatott készülék a „HDMI-vezérlés” funkcióval kompatibilis, akkor a televíziókészülék kommunikálhat a csatlakoztatott készülékkel.

   ####

   - Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott, HDMI emblémával ellátott HDMI-kábelt használjon.
   - Az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis digitális audiorendszerek csatlakoztatásakor használja a HDMI IN 1 aljzatot. Ha nem így tesz, egy további kapcsolatra is szükség lesz a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóval.
   - Ha a készülék rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa azt a HDMI IN 4 aljzathoz egy (nem tartozék) DVI - HDMI adapter segítségével, és csatlakoztassa a készülék audiokimenetét a PC/HDMI 4 AUDIO IN aljzathoz.

Copyright 2011 Sony Corporation