#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- A „BRAVIA” TV szolgáltatásai >
- Vezeték nélküli LAN-kompatibilis

# Vezeték nélküli LAN-kompatibilis

Az USB vezeték nélküli LAN adapter a televíziókészülék USB-csatlakozójához történő csatlakoztatásával vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosít a televíziókészülék számára.

Ha az USB vezeték nélküli UWA-BR100 (2010. decemberétől) LAN adaptert a televíziókészülék USB-csatlakozójához csatlakoztatja, vezeték nélküli hálózati kapcsolatot hozhat létre.

Internet
Modem
Vezeték nélküli útválasztó
(hozzáférési pont)
Televízió
USB vezeték nélküli LAN adapter

####

- Az USB vezeték nélküli LAN adapter a televíziómodelltől függően mellékelt vagy külön megvásárolható tartozékként érhető el. Egyes országokban/régiókban az USB vezeték nélküli LAN adapter esetleg nem érhető el.
- Ha televíziókészüléke két USB-csatlakozóval rendelkezik, győződjön meg róla, hogy az USB vezeték nélküli LAN adaptert a felső USB-csatlakozóhoz csatlakoztatja.

## Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

1. Állítsa be vezeték nélküli útválasztóját (vagy hozzáférési pontját).

   Részletekért tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.

2. A következő ábra alapján ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati környezetet.

####

- Tanácsok a folyamatos videoadatfolyam-továbbításhoz: Változtassa vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) beállítását 802.11n és 5 GHz értékűre, ha lehetséges. A beállítás módosításával kapcsolatos részletekért tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.

Biztonságos vezeték nélküli hálózatot használ?
IGEN →
Wi-Fi Protected Setup (WPS) eljárással kompatibilis vezeték nélküli útválasztót (vagy hozzáférési pontot) használ?
IGEN →
Ha vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) rendelkezik WPS gombbal, lépjen tovább az 1. TÍPUS-ra.
Ha vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) PIN-kóddal rendelkezik, lépjen tovább a 2. TÍPUS-ra.
Ha vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) WPS gombbal és PIN-kóddal is rendelkezik, lépjen tovább az 1. TÍPUS-ra.
NEM
↓
NEM
↓
Lépjen tovább a 4. TÍPUS-ra.
Lépjen tovább a 3. TÍPUS-ra.

## 1. TÍPUS: Biztonságos hálózat a WPS gomb használatával

1. Ellenőrizze a WPS gomb helyét vezeték nélküli útválasztóján (vagy hozzáférési pontján), és győződjön meg annak használati módjáról.

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

3. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [WPS (nyomógomb)] lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 2. TÍPUS: Biztonságos hálózat a PIN-kód használatával

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

2. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [WPS (PIN)] lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 3. TÍPUS: Biztonságos hálózat SSID és biztonsági kulcs használatával

1. Ellenőrizze vezeték nélküli útválasztójának (vagy hozzáférési pontjának) SSID (vezeték nélküli hálózat neve) paraméterét és biztonsági kulcsát (WEP vagy WPA kulcs).
   Amennyiben ezeket nem ismeri, tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

3. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [Keresés] lehetőséget.

4. Válasszon egy hálózatot a megtalált vezeték nélküli hálózatok listájából, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 4. TÍPUS: Nem biztonságos hálózat, kizárólag az SSID használatával

1. Ellenőrizze az SSID (vezeték nélküli hálózat neve) azonosítót.
   Amennyiben az SSID azonosítót nem ismeri, tekintse meg vezeték nélküli útválasztója (vagy hozzáférési pontja) felhasználói kézikönyvét.

2. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hálózat] → [Hálózat beállítása] lehetőséget.
   Megjelenik a kezdőképernyő.

3. Válassza a [Vezeték nélküli beállítás] → [Keresés] lehetőséget.

4. Válasszon egy hálózatot a megtalált vezeték nélküli hálózatok listájából, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Copyright 2011 Sony Corporation