#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Dalių aprašas >
- Užpakalinis

# Užpakalinis

- „LAN“
- „DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)“
- / „AV1“
- „AV2“, / „COMPONENT IN“
- „HDMI IN 1/3/4“

1. „LAN“

   Eterneto kabeliu prijungiama prie esamo tinklo.

2. „DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)“

   Galite klausyti televizoriaus garso per prijungtą namų kino sistemą su skaitmenine išvestimi.

3. RF įvestis, prisijungianti prie kabelio arba antenos (antžeminės).

   ####

   - Palydoviniams modeliams galima ir palydovinė įvestis.
4. / „AV1“

   Prijunkite su SCART kabeliu. Prijungus analoginį dekoderį televizoriaus imtuvas išveda mišrius signalus į dekoderį, o dekoderis prieš išvesdamas juos iššifruoja.

   ####

   - SCART išvesties nustatymas turi būti atliktas išvedus skaitmeninį RF tam tikruose modeliuose arba tam tikruose regionuose. Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite [„SCART“ įrašymas įjungtas].
5. „AV2“, / „COMPONENT IN“

   Ši įvestis gali būti naudojama kaip kompozitinė arba komponentinė vaizdo įvestis. Jungdami monofoninę įrangą junkite prie L (MONO) jungties (lizdo).

   Kompozitinis naudojimas: junkite prie AV2 vaizdo ir prie (L/R) iš / COMPONENT IN garso signalams gauti.

   Komponentinis ryšys: naudokite Y, PB, PR vaizdo signalams ir taip pat prijunkite prie (L/R) garso signalams gauti.

   ####

   - Televizorius automatiškai nustatys ir perjungs į AV2 arba / COMPONENT IN. Norėdami rankiniu būdu nustatyti įvesties tipą, paspauskite HOME, pasirinkite → [Išorinės įvestys] → [AV2/Component Įvestis].
6. „HDMI IN 1/3/4“

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) teikia nesuspaustą visiškai skaitmeninę garso / vaizdo sąsają tarp televizoriaus ir bet kurios garso / vaizdo įrangos su HDMI. Be to, kai prijungsite įrangą, kuri suderinama su funkcija „HDMI valdymas“, bus palaikomas ryšys su prijungta įranga.

   ####

   - Būtinai naudokite tik patvirtintą HDMI kabelį su HDMI logotipu.
   - Jei jungsite skaitmeninę garso sistemą, kuri suderinama su „Audio Return Channel“ („ARC“) technologija, naudokite „HDMI IN 1“. Jei ne, tuomet būtina papildoma jungtis su „DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)“.
   - Jei įranga turi DVI jungtį, prijunkite ją prie „HDMI IN 4“ per DVI/HDMI adapteį (nepridedama) ir prijunkite įrenginio garso išvesties jungtį prie „PC/HDMI 4 AUDIO IN“.

Copyright 2011 Sony Corporation