#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Dalių aprašas >
- Užpakalinis

# Užpakalinis

- „LAN“
- „DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)“
- / „AV1“
- „AV2“, / „COMPONENT IN“
- „HDMI IN 1/2“

1. „LAN“

   Eterneto kabeliu prijungiama prie esamo tinklo.

2. RF įvestis, prisijungianti prie kabelio arba antenos (antžeminės).

   ####

   - Palydoviniams modeliams galima ir palydovinė įvestis.
3. „DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)“

   Galite klausyti televizoriaus garso per prijungtą namų kino sistemą su skaitmenine išvestimi.

4. / „AV1“

   Prijunkite su SCART kabeliu. Prijungus analoginį dekoderį televizoriaus imtuvas išveda mišrius signalus į dekoderį, o dekoderis prieš išvesdamas juos iššifruoja.

   ####

   - SCART išvesties nustatymas turi būti atliktas išvedus skaitmeninį RF tam tikruose modeliuose arba tam tikruose regionuose. Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite [„SCART“ įrašymas įjungtas].
5. „AV2“, / „COMPONENT IN“

   Ši įvestis gali būti naudojama kaip kompozitinė arba komponentinė vaizdo įvestis. Jungdami monofoninę įrangą junkite prie L (MONO) jungties (lizdo).

   Kompozitinis naudojimas: junkite prie AV2 vaizdo ir prie (L/R) iš / COMPONENT IN garso signalams gauti.

   Komponentinis ryšys: naudokite Y, PB, PR vaizdo signalams ir taip pat prijunkite prie (L/R) garso signalams gauti.

   ####

   - Televizorius automatiškai nustatys ir perjungs į AV2 arba / COMPONENT IN. Norėdami rankiniu būdu nustatyti įvesties tipą, paspauskite HOME, pasirinkite → [Išorinės įvestys] → [AV2/Component Įvestis].
6. „HDMI IN 1/2“

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) teikia nesuspaustą visiškai skaitmeninę garso / vaizdo sąsają tarp televizoriaus ir bet kurios garso / vaizdo įrangos su HDMI. Be to, kai prijungsite įrangą, kuri suderinama su funkcija „HDMI valdymas“, bus palaikomas ryšys su prijungta įranga.

   ####

   - Būtinai naudokite tik patvirtintą HDMI kabelį su HDMI logotipu.
   - Jei jungsite skaitmeninę garso sistemą, kuri suderinama su „Audio Return Channel“ („ARC“) technologija, naudokite „HDMI IN 1“. Jei ne, tuomet būtina papildoma jungtis su „DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)“.
   - Jei įranga turi DVI jungtį, prijunkite ją prie „HDMI IN 2“ per DVI/HDMI adapterį (nepridedama) ir prijunkite įrenginio garso išvesties jungtį prie „PC/HDMI 2 AUDIO IN“.

Copyright 2011 Sony Corporation