#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Dalių aprašas >
- Priekis

# Priekis

- Šviesos jutiklis
- Nuotolinio valdymo jutiklis
- (vaizdo išjungimas / laikmatis)
- (parengtis)
- I (maitinimas)

1. Šviesos jutiklis

   Jaučia patalpos šviesos lygį ir atitinkamai pritaiko ekrano ryškumą.

   Šalia jutiklio nieko nedėkite. Gali sutrikti jo veikimas.

2. Nuotolinio valdymo jutiklis

   Gauna nuotolinio valdymo pulto signalus.

   Šalia jutiklio nieko nedėkite. Gali sutrikti jo veikimas.

3. (vaizdo išjungimas / laikmatis)

   Pasirinkus [Išjungti vaizdą], pradeda šviesti žaliai.

   Nustačius laikmatį, pradeda šviesti oranžine spalva.

   Naujovinant programinę įrangą įsižiebia ir (arba) mirksi oranžine spalva.

   Pradeda šviesti oranžine spalva, kai nustatote įrašymą su laikmačiu USB HDD įrenginyje arba įrenginyje, kuris prijungtas per SCART jungtį.

   ####

   - Galimybės naudotis USB HDD įrašymo funkcija gali nebūti, nes ji priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.
4. (parengtis)

   Pradeda šviesti raudonai, kai televizorius veikia parengties arba AK energijos taupymo režimu, taip pat naujovinant programinę įrangą.

5. I (maitinimas)

   Įjungus televizorių pradeda šviesti žaliai.

   Pradeda šviesti raudonai, kai vyksta įrašymas su laikmačiu į USB „HDD“ įrenginį arba įrenginį, prijungtą „SCART“ jungtimi.

   ####

   - USB „HDD“ įrašymo galimybės gali nebūti, nes ji priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.

Copyright 2011 Sony Corporation