#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Cita aprīkojuma/interneta izmantošana >
- Internets/bezvadu LAN >
- Bezvadu LAN gatavs

# Bezvadu LAN gatavs

Ievietojot USB bezvadu LAN adapteri UWA-BR100 (no 2010. gada decembra) sava televizora USB pieslēgvietā, varat izveidot bezvadu tīkla savienojumu.

Internets
Modems
Bezvadu maršrutētājs
(piekļuves punkts)
TV
USB bezvadu LAN adapteris

####

- USB bezvadu LAN adapteris tiek piegādāts vai ir pieejams kā papildu piederums atkarībā no jūsu televizora modeļa. Dažos reģionos/valstīs USB bezvadu LAN adapteris var nebūt pieejams.
- Ja jūsu televizoram ir divas USB pieslēgvietas, pievienojiet USB bezvadu LAN adapteru augšējai USB pieslēgvietai.

## Pievienošanās savam bezvadu LAN

1. Iestatiet savu bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu).

   Lai iegūtu informāciju, skatiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatu.

2. Pārbaudiet sava bezvadu LAN vidi, izmantojot turpmāk sniegto shēmu.

####

- Padomi vienmērīgai video straumēšanai: mainiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) iestatījumu uz 802.11n un 5 GHz, ja tas ir iespējams. Lai iegūtu informāciju par iestatījuma mainīšanu, skatiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatu.

Vai jūs izmantojat drošu bezvadu LAN?
JĀ →
Vai jūs izmantojat bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu), kas savietojams ar Wi-Fi aizsargātu iestatni (WPS)?
JĀ →
Vai jūsu bezvadu maršrutētājam (vai piekļuves punktam) ir WPS taustiņš, lai pārietu uz TYPE 1.
Vai jūsu bezvadu maršrutētājam (vai piekļuves punktam) ir PIN kods, lai pārietu uz TYPE 2.
Vai jūsu bezvadu maršrutētājam (vai piekļuves punktam) ir gan WPS taustiņš, gan PIN kods, lai pārietu uz TYPE 1.
NĒ
↓
NĒ
↓
Pārejiet uz TYPE 4.
Pārejiet uz TYPE 3.

## TYPE 1: aizsargāts tīkls, izmantojot WPS taustiņu

1. Pārbaudiet WPS taustiņa novietojumu uz sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) un veidu, kā to lietot.

2. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākuma ekrāns.

3. Atlasiet [Bezvadu uzstādīšana] → [WPS (spiedpoga)], tad rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

## TYPE 2: aizsargāts tīkls, izmantojot PIN kodu

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet vienumus → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākotnējais ekrāns.

2. Atlasiet vienumus [Bezvadu uzstādīšana] → [WPS (PIN)], tad rīkojieties atbilstoši instrukcijām ekrānā.

## TYPE 3: aizsargāts tīkls, izmantojot SSID un drošības atslēgu

1. Pārbaudiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) SSID (bezvadu tīkla nosaukumu) un drošības atslēgu (WEP vai WPA atslēgu).
   Ja tā jums nav zināma, skatiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) lietošanas rokasgrāmatu.

2. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākuma ekrāns.

3. Atlasiet [Bezvadu uzstādīšana] → [Skenēt].

4. Atlasiet tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta, tad rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

## TYPE 4: neaizsargāts tīkls, izmantojot tikai SSID

1. Pārbaudiet SSID (bezvadu tīkla nosaukumu).
   Ja jums nav zināms SSID, skatiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) lietošanas rokasgrāmatu.

2. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākuma ekrāns.

3. Atlasiet [Bezvadu uzstādīšana] → [Skenēt].

4. Atlasiet tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta, tad rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

Copyright 2011 Sony Corporation