#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Cita aprīkojuma/interneta izmantošana >
- Internets/bezvadu LAN >
- Vadu LAN

# Vadu LAN

Vadu LAN savienojums ļauj jums piekļūt internetam un mājas tīklam.

Pievienojiet LAN kabeli savam televizoram, tad iestatiet tīklu.

Modems ar maršrutētāja funkcijām
Internets
TV

## Tīkla iestatīšana vadu LAN

1. Iestatiet savu LAN maršrutētāju.

2. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākuma ekrāns.

3. Atlasiet [Vadu savienojuma uzstādīšana] → [Automātiski] vai [Pielāgots].
   [Automātiski]: ļauj automātiski konfigurēt vadu tīklu.
   [Pielāgots]: ļauj manuāli konfigurēt IP adresi un starpniekserveri.

4. Rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

####

- Iestatāmie elementi (piem., IP adrese, apakštīkla maska, DHCP) var mainīties atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja vai maršrutētāja. Lai uzzinātu informāciju, skatiet interneta pakalpojumu sniedzēja norādījumu rokasgrāmatas, vai tās, kuras piegādātas kopā ar maršrutētāju.

Copyright 2011 Sony Corporation