#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Aizmugure

# Aizmugure

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Izveido savienojumu ar esošo tīklu, izmantojot Ethernet kabeli.

2. RF ieeja, kas pievienota jūsu kabelim vai antenai.

   ####

   - Ar satelītu savietojamiem modeļiem ir nepieciešama arī satelītu signālu ieeja.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Jūs varat klausīties televizora skaņu pievienotajā mājas kinozāles sistēmā ar digitālo ieeju.

4. / AV1

   Savienojums ar SCART kabeli. Kad jūs pievienojat analogo dekoderu, TV uztvērējierīce pievada šifrētus signālus dekoderam, un dekoders atšifrē signālus pirms to izvades.

   ####

   - Izvadot digitālos radiofrekvences signālus, noteiktiem modeļiem vai noteiktos reģionos jāveic SCART iestatīšana. Nospiediet OPTIONS, tad atlasiet [SCART REC ieslēgts].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Šo ieeju var izmantot kā kompozītvideo ieeju vai kā komponentvideo ieeju. Pievienojot monoaprīkojumu, pievienojiet pie L (MONO) pieslēgligzdas (ligzdas).

   Kompozītajam izmantojumam pievienojiet pie AV2 priekš video, un pie (L/R) / COMPONENT IN priekš audio signāliem.

   Komponentu savienojumam izmantojiet Y, PB, PR priekš video signāliem, kā arī pievienojiet pie (L/R) priekš audio signāliem.

   ####

   - Televizors automātiski noteiks un pārslēgsies starp AV2 un / COMPONENT IN. Lai manuāli iestatītu ieejas veidu, nospiediet HOME, atlasiet → [Ārējās ieejas] → [AV2/Component ieeja].
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nodrošina nesaspiestu, pilnībā digitālu audio/video saskarni starp šo TV un jebkuru ar HDMI aprīkotu audio/video aparatūru. Turklāt, kad jūs savienojat aprīkojumu, kas ir savietojams ar “HDMI vadību”, tiek atbalstīti sakari ar pievienoto aprīkojumu.

   ####

   - Noteikti izmantojiet tikai lietošanai apstiprinātu HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.
   - Ja pievienojat digitālo audiosistēmu, kas ir savietojama ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 1. Ja ne, tad nepieciešams papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ja aprīkojumam ir DVI pieslēgligzda (ligzda), pievienojiet to pie HDMI IN 2 caur DVI, HDMI adaptera (nav piegādāts) saskarni, un pievienojiet aprīkojuma audio izejas pieslēgligzdas (ligzdas) pie PC/HDMI 2 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation