#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Iestatījumi/sākuma izvēlne >
- Tīkls >
- Tīkla uzstādīšana

# Tīkla uzstādīšana

Skatīt tīkla statusu
  Parāda tīkla statusu un iestatījumus.
Vadu savienojuma uzstādīšana
  [Automātiski]: ļauj automātiski konfigurēt vadu tīklu.
  [Pielāgots]: ļauj manuāli konfigurēt vadu tīklu, atlasot tālāk uzskaitītos vienumus.
  IP adreses iestatījums
    [Automātiski]: automātiski iestata IP adresi.
    [Manuālā]: ļauj manuāli konfigurēt IP adresi, kā parādīts tālāk.
    [IP adrese]/[Apakštīkla maska]/[Noklusējuma vārteja]/[Primārais DNS]/[Sekundārais DNS]: konfigurē tīkla iespējas.
  Starpniekserveris
    Ja tiek izmantots starpniekserveris, iestata tā nosaukumu un porta numuru.
Bezvadu uzstādīšana
  Ļauj automātiski konfigurēt bezvadu tīklu.
  Plašāku informāciju par bezvadu LAN skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā “Internets/bezvadu LAN”.

Copyright 2011 Sony Corporation