#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Aizmugure

# Aizmugure

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Izveido savienojumu ar esošo tīklu, izmantojot Ethernet kabeli.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Jūs varat klausīties televizora skaņu pievienotajā mājas kinozāles sistēmā ar digitālo ieeju.

3. RF ieeja, kas pievienota jūsu kabelim vai antenai.

   ####

   - Ar satelītu savietojamiem modeļiem ir nepieciešama arī satelītu signālu ieeja.
4. / AV1

   Savienojums ar SCART kabeli. Kad jūs pievienojat analogo dekoderu, TV uztvērējierīce pievada šifrētus signālus dekoderam, un dekoders atšifrē signālus pirms to izvades.

   ####

   - Izvadot digitālos radiofrekvences signālus, noteiktiem modeļiem vai noteiktos reģionos jāveic SCART iestatīšana. Nospiediet OPTIONS, tad atlasiet [SCART REC ieslēgts].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Šo ieeju var izmantot kā kompozītvideo ieeju vai kā komponentvideo ieeju. Pievienojot monoaprīkojumu, pievienojiet pie L (MONO) pieslēgligzdas (ligzdas).

   Kompozītajam izmantojumam pievienojiet pie AV2 priekš video, un pie (L/R) / COMPONENT IN priekš audio signāliem.

   Komponentu savienojumam izmantojiet Y, PB, PR priekš video signāliem, kā arī pievienojiet pie (L/R) priekš audio signāliem.

   ####

   - Televizors automātiski noteiks un pārslēgsies starp AV2 un / COMPONENT IN. Lai manuāli iestatītu ieejas veidu, nospiediet HOME, atlasiet → [Ārējās ieejas] → [AV2/Component ieeja].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nodrošina nesaspiestu, pilnībā digitālu audio/video saskarni starp šo TV un jebkuru ar HDMI aprīkotu audio/video aparatūru. Turklāt, kad jūs savienojat aprīkojumu, kas ir savietojams ar “HDMI vadību”, tiek atbalstīti sakari ar pievienoto aprīkojumu.

   ####

   - Noteikti izmantojiet tikai lietošanai apstiprinātu HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.
   - Ja pievienojat digitālo audiosistēmu, kas ir savietojama ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 1. Ja ne, tad nepieciešams papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ja aprīkojumam ir DVI pieslēgligzda (ligzda), pievienojiet to pie HDMI IN 4 caur DVI, HDMI adaptera (nav piegādāts) saskarni, un pievienojiet aprīkojuma audio izejas pieslēgligzdas (ligzdas) pie PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation