#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Utilizar outro equipamento/Internet >
- Internet/LAN Sem Fios >
- Preparado para LAN Sem Fios

# Preparado para LAN Sem Fios

Ao inserir o Adaptador LAN Sem Fios USB UWA-BR100 (em Dezembro de 2010) na porta USB do seu televisor, pode criar uma ligação de rede sem fios.

Internet
Modem
Router sem fios
(ponto de acesso)
Televisor
Adaptador LAN sem fios USB

####

- O Adaptador LAN sem fios USB é fornecido ou está disponível como um acessório opcional, dependendo do modelo do seu televisor. Nalguns países/regiões, o Adaptador LAN sem fios USB pode não estar disponível.
- Se o seu televisor tiver duas portas USB, ligue o Adaptador LAN Sem Fios USB à porta USB superior.

## Ligar à sua LAN sem fios

1. Configure o seu router sem fios (ou ponto de acesso).

   Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).

2. Verifique o seu ambiente LAN sem fios utilizando o gráfico seguinte.

####

- Sugestão para uma transmissão de vídeo suave: Altere a definição do seu router sem fios (ou ponto de acesso) para 802.11n e 5 GHz, se possível. Para obter mais informações sobre como alterar a definição, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).

Utiliza uma LAN sem fios segura?
SIM →
Utiliza um router sem fios (ou ponto de acesso) compatível com a Configuração Protegida Wi-Fi (WPS)?
SIM →
Se o seu router sem fios (ou ponto de acesso) possuir um botão WPS, prossiga para TYPE 1.
Se o seu router sem fios (ou ponto de acesso) possuir um código PIN, prossiga para TYPE 2.
Se o seu router sem fios (ou ponto de acesso) possuir um botão WPS e um código PIN, prossiga para TYPE 1.
NÃO
↓
NÃO
↓
Prossiga para TYPE 4.
Prossiga para TYPE 3.

## TYPE 1: Rede protegida utilizando o botão WPS

1. Verifique a localização do botão WPS no seu router sem fios (ou ponto de acesso) e verifique como utilizá-lo.

2. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

3. Seleccione [Configuração sem fios] → [WPS (Botão)] e, em seguida siga as instruções no ecrã.

## TYPE 2: Rede protegida utilizando o código PIN

1. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

2. Seleccione [Configuração sem fios] → [WPS (PIN)] e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

## TYPE 3: Rede protegida utilizando SSID e código de segurança

1. Verifique o SSID (nome da rede sem fios) e o código de segurança (código WEP ou WPA) do seu router sem fios (ou ponto de acesso).
   Se não os conhece, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).

2. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

3. Seleccione [Configuração sem fios] → [Pesquisa].

4. Seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios analisadas e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

## TYPE 4: Rede não protegida utilizando apenas SSID

1. Verifique o SSID (nome da rede sem fios).
   Se não conhece o SSID, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).

2. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

3. Seleccione [Configuração sem fios] → [Pesquisa].

4. Seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios analisadas e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

Copyright 2011 Sony Corporation