#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Caracteristici TV „BRAVIA” >
- Capacitate LAN fără fir

# Capacitate LAN fără fir

Asigură o conexiune de reţea fără fir pentru televizor, introducând un adaptor LAN fără fir, tip USB în portul USB al televizorului.

Prin introducerea adaptorului LAN fără fir, tip UWA-BR100, cu USB (începând din decembrie 2010) în portul USB al televizorului, puteţi crea o conexiune de reţea fără fir.

Internet
Modem
Router fără fir
(punct de acces)
TV
Adaptor LAN fără fir USB

####

- Adaptorul LAN fără fir USB este furnizat sau este disponibil ca accesoriu opţional, în funcţie de modelul televizorului. În anumite regiuni/ţări, este posibil ca adaptorul LAN fără fir USB să nu fie disponibil.
- Dacă televizorul dispune de două porturi USB, fiţi siguri că aţi conectat adaptorul LAN fără fir cu USB la portul USB superior.

## Conectarea la reţeaua LAN fără fir

1. Configurarea routerului fără fir (sau a punctului de acces).

   Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).

2. Verificaţi mediul LAN fără fir utilizând următoarea diagramă.

####

- Sfat pentru semnale video uniforme în flux continuu: Dacă este posibil, modificaţi setarea routerului dvs. fără fir (sau a punctului de acces) la 802.11n şi 5GHz. Pentru detalii privind modificarea setării, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).

Utilizaţi un LAN fără fir securizat?
DA →
Utilizaţi un router fără fir (sau punct de acces) compatibil cu Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
DA →
Dacă routerul fără fir (sau punctul de acces) are un buton WPS, treceţi la TIP 1.
Dacă routerul fără fir (sau punctul de acces) are un cod PIN, treceţi la TIP 2.
Dacă routerul fără fir (sau punctul de acces) are un buton WPS şi un cod PIN, treceţi la TIP 1.
NU
↓
NU
↓
Treceţi la TIP 4.
Treceţi la TIP 3.

## TIP 1: reţea securizată utilizând butonul WPS

1. Verificaţi locaţia butonului WPS de pe routerul fără fir (sau punctul de acces) şi verificaţi modul de utilizare.

2. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

3. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [WPS (Apăsare buton)], apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## TIP 2: reţea securizată utilizând codul PIN

1. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

2. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [WPS (PIN)], apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## TIP 3: reţea securizată utilizând SSID şi o cheie de securitate

1. Verificaţi SSID (numele reţelei fără fir) şi cheia de securitate (cheie WEP sau WPA) a routerului fără fir (sau a punctului de acces).
   Dacă nu le cunoaşteţi, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).

2. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

3. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [Scanare].

4. Selectaţi o reţea din lista de reţele fără fir scanate, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## TIP 4: reţea nesecurizată, care utilizează numai SSID

1. Verificaţi SSID (numele reţelei fără fir).
   Dacă nu cunoaşteţi SSID, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).

2. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

3. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [Scanare].

4. Selectaţi o reţea din lista de reţele fără fir scanate, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Copyright 2011 Sony Corporation