#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Использование др. оборудов./Интернета >
- Интернет/беспроводная локальн. сеть >
- Проводная локальная сеть

# Проводная локальная сеть

Проводное подключение к локальной сети позволяет подключить телевизор к Интернету и домашней сети.

Подсоедините кабель локальной сети к телевизору и выполните процедуру настройки сети.

Модем с функциями маршрутизатора
Интернет
Телевизор

## Настройка проводного подключения к локальной сети

1. Настройте маршрутизатор локальной сети.

2. Нажмите HOME, затем выберите → [Сеть] → [Настройка сети].
   Откроется стартовый экран.

3. Выберите [Проводная настройка] → [Авто] или [Вручную].
   [Авто]: разрешение автоматической настройки проводной сети.
   [Вручную]: разрешение ручной настройки IP-адресов и прокси-сервера.

4. Следуйте указаниям на экране.

####

- Элементы настройки (например, IP-адрес, маска подсети, DHCP) могут отличаться в зависимости от поставщика услуг Интернета или маршрутизатора. Для получения дополнительной информации см. инструкции, предоставленные поставщиком услуг Интернета или прилагаемые к маршрутизатору.

Copyright 2011 Sony Corporation