#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Установки/Меню “Дом” >
- Дисплей >
- Управ. экраном (для вх. сигн. с ПК)

# Управ. экраном (для вх. сигн. с ПК)

Автоподстройка
  Автоматическая регулировка положения и фазы изображения, выводимого в режиме ПК.

  ####

  - Функция [Автоподстройка] может не работать должным образом с некоторыми типами входных сигналов. В таких случаях выполните ручную регулировку параметров [Фаза], [Шаг], [Сдвиг по горизонтали] и [Сдвиг по вертикали].
Сброс
  Восстановление заводских значений настроек формата изображения, поступающего с ПК.
Фаза
  Регулировка фазы изображения в случае мигания экрана.
Шаг
  Регулировка шага, когда на изображении присутствуют вертикальные полосы.
Сдвиг по горизонтали
  Регулировка положения изображения по горизонтали.
Сдвиг по вертикали
  Регулировка положения изображения по вертикали.
Формат экрана
  [Нормальный]: отображение оригинального изображения.
  [Полный 1]: увеличение изображения для заполнения всего экрана при сохранении оригинального формата.
  [Полный 2]: увеличение изображения для заполнения всего экрана.

Copyright 2011 Sony Corporation