#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Описание частей >
- Спереди

# Спереди

- Световой датчик
- Датчик сигнала с пульта ДУ
- (Откл. изобр./таймер)
- (Режим ожидания)
- I (Питание)

1. Световой датчик

   Распознавание уровня освещения в помещении и соответствующая регулировка яркости экрана.

   Не следует класть предметы около датчика. Это может привести к ухудшению его работы.

2. Датчик сигнала с пульта ДУ

   Принимает сигналы с пульта ДУ.

   Не следует класть предметы около датчика. Это может привести к ухудшению его работы.

3. (Откл. изобр./таймер)

   Загорается зеленым при выборе пункта [Откл. изобр.].

   Загорается оранжевым при установленном таймере.

   Загорается и (или) мигает оранжевым при обновлении программного обеспечения.

   Загорается оранжевым при установке записи по таймеру на жестком диске USB или оборудовании, подключенном с помощью соединения SCART.

   ####

   - Данная функция записи на жесткий диск USB, возможно, будет недоступна для некоторых моделей, а также в некоторых регионах и странах.
4. (Режим ожидания)

   Загорается красным, когда телевизор находится в режиме ожидания, режиме энергосбережения ПК или при обновлении программного обеспечения.

5. I (Питание)

   Загорается зеленым при включении телевизора.

   Загорается красным при выполнении записи по таймеру на жесткий диск USB или оборудование, подключенное с помощью соединения SCART.

   ####

   - Данная функция записи на жесткий диск USB, возможно, будет недоступна для некоторых моделей, а также в некоторых регионах и странах.

Copyright 2011 Sony Corporation