#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Використання інш. обладнання/Інтернету >
- Інтернет/бездротова LAN >
- Підтримка бездротової LAN

# Підтримка бездротової LAN

Для створення бездротового мережевого підключення вставте USB-адаптер бездротової LAN UWA-BR100 (станом на грудень 2010 року) в USB-порт телевізора.

Інтернет
Модем
Бездротовий маршрутизатор
(точка доступу)
Телевізор
USB-адаптер бездротової LAN

####

- Залежно від моделі телевізора USB-адаптер бездротової LAN постачається в комплекті або продається окремо. На ринках деяких країн та регіонів USB-адаптер бездротової LAN може бути не представлений.
- Якщо ваш телевізор має два USB-порти, то підключайте USB-адаптер бездротової LAN до верхнього USB-порту.

## Підключення до бездротової LAN

1. Настройте бездротовий маршрутизатор (або точку доступу).

   Детальну інформацію див. у посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (або точки доступу).

2. Перевірте середовище бездротової LAN, використовуючи наступну схему.

####

- Порада для плавної потокової передачі відео: якщо можливо, настройте для бездротового маршрутизатора (або точки доступу) стандарт 802.11n і частоту 5 ГГц. Детальну інформацію про настройку див. у посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (або точки доступу).

Ви використовуєте безпечну бездротову LAN?
ТАК →
Ви використовуєте бездротовий маршрутизатор (чи точку доступу), що підтримує захищене налаштування Wi-Fi (WPS)?
ТАК →
Якщо бездротовий маршрутизатор (чи точка доступу) має кнопку WPS, див. ТИП 1.
Якщо бездротовий маршрутизатор (чи точка доступу) має PIN-код, див. ТИП 2.
Якщо бездротовий маршрутизатор (чи точка доступу) має і кнопку WPS, і PIN-код, див. ТИП 1.
НІ
↓
НІ
↓
Див. ТИП 4.
Див. ТИП 3.

## ТИП 1. Захист мережі за допомогою кнопки WPS

1. Знайдіть кнопку WPS на бездротовому маршрутизаторі (чи точці доступу) і дізнайтеся, як нею користуватися.

2. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

3. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [WPS (кнопка)] і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

## ТИП 2. Захист мережі за допомогою PIN-коду

1. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

2. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [WPS (PIN)] і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

## ТИП 3. Захист мережі за допомогою SSID і ключа безпеки

1. Дізнайтеся SSID (ім’я бездротової мережі) і ключ безпеки (ключ WEP або WPA) для бездротового маршрутизатора (чи точки доступу).
   Знайти їх можна в посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (чи точки доступу).

2. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

3. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [Сканувати].

4. Виберіть мережу у списку знайдених бездротових мереж і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

## ТИП 4. Незахищена мережа з використанням тільки SSID

1. Дізнайтеся SSID (ім’я бездротової мережі).
   Знайти SSID можна в посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (чи точки доступу).

2. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

3. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [Сканувати].

4. Виберіть мережу у списку знайдених бездротових мереж і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Copyright 2011 Sony Corporation