#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Използване на др. оборудване/интернет >
- Интернет/безжична LAN >
- Безжична LAN готова

# Безжична LAN готова

Чрез поставяне на USB безжичен LAN адаптер UWA-BR100 (от декември 2010) в USB порта на телевизора, можете да осъществите безжична мрежова връзка.

Интернет
Модем
Безжичен рутер
(точка на достъп)
Телевизор
USB безжичен LAN адаптер

####

- USB безжичният LAN адаптер се доставя или е наличен като опционален аксесоар, в зависимост от модела на телевизора ви. В някои региони/държави, USB безжичният LAN адаптер може да не е наличен.
- Ако вашият телевизор има два USB порта, свържете USB безжичния LAN адаптер към горния USB порт.

## Свързване с вашата безжична мрежа

1. Настройка на безжичен рутер (или точка на достъп).

   За подробности вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).

2. Проверете безжичната мрежова среда, като използвате следната таблица.

####

- Съвети за плавно поточно видео: Променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) на 802.11n и 5GHz, ако е възможно. За подробности относно промяната на настройката, вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).

Използвате ли защитена безжична мрежа?
ДА →
Използвате ли безжичен рутер (или точка на достъп), съвместими със защитена Wi-Fi мрежа (WPS)?
ДА →
Ако вашият безжичен рутер (или точка на достъп) има WPS бутон, продължете към ТИП 1.
Ако вашият безжичен рутер (или точка на достъп) има ПИН код, продължете към ТИП 2.
Ако вашият безжичен рутер (или точка на достъп) има WPS бутон и ПИН код, продължете към ТИП 1.
НЕ
↓
НЕ
↓
Продължете към ТИП 4.
Продължете към ТИП 3.

## ТИП 1: Защитена мрежа с използване на WPS бутон

1. Проверете разположението на WPS бутона на безжичния рутер (или точка на достъп) и проверете как се използва.

2. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

3. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [WPS (бутон)], после следвайте инструкциите на екрана.

## ТИП 2: Защитена мрежа с използване на ПИН код

1. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

2. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [WPS (PIN)], после следвайте инструкциите на екрана.

## ТИП 3: Незащитена мрежа с използване на SSID и ключ за сигурност

1. Проверете SSID (име на безжичната мрежа) и ключа за сигурност (WEP или WPA ключ) на безжичния рутер (или точка на достъп).
   Ако не ги знаете, вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).

2. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

3. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [Сканирай].

4. Изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи, после следвайте инструкциите на екрана.

## ТИП 4: Незащитена мрежа с използване само на SSID

1. Проверете SSID (име на безжичната мрежа).
   Ако не знаете SSID, вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).

2. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

3. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [Сканирай].

4. Изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи, после следвайте инструкциите на екрана.

Copyright 2011 Sony Corporation