#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Описание на части >
- Отзад

# Отзад

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Свързва към съществуваща мрежа с Ethernet кабел.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Можете да слушате звука на телевизора на свързана система за домашно кино с цифров вход.

3. RF вход, към който се свързва кабела или антената.

   ####

   - За модели, съвместими със сателит, е наличен и вход за сателитен сигнал.
4. / AV1

   Свържете със SCART кабел. Когато свържете аналогов декодер, TV тунерът извежда кодирани сигнали към декодера, а декодерът ги декодира, преди да ги изведе.

   ####

   - Трябва да се извърши настройка на SCART изхода, когато се извежда цифрово RF на определени модели или в определени региони. Натиснете OPTIONS, после изберете [SCART REC вкл.].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Този вход може да се използва като композитен видео вход или като компонентен видео вход. Когато свързвате моно оборудване, свържете към L (MONO) гнездо.

   За да осъществите композитна връзка, подайте видео сигнала към AV2 и аудио сигнала към (L/R) на / COMPONENT IN.

   За компонентна връзка подайте видео сигналите към Y, PB, PR, а аудио сигналите - към (L/R).

   ####

   - Телевизорът автоматично открива и превключва между AV2 и / COMPONENT IN. За да зададете ръчно вида на входа, натиснете HOME, изберете → [Външни входове] → [AV2/Component вход].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предоставя некомпресиран изцяло цифров аудио/видео интерфейс между телевизора и всяко HDMI-снабдено аудио/видео оборудване. Освен това, когато свържете оборудване, съвместимо с “Управление през HDMI”, можете да осъществявате комуникация със свързаното оборудване.

   ####

   - Уверете се, че използвате само одобрен HDMI кабел, който има HDMI лого.
   - Ако свързвате цифрова аудио система, съвместима с технологията Audio Return Channel (ARC), използвайте HDMI IN 1. Ако не, необходима е допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ако оборудването има DVI гнездо, свържете го към HDMI IN 4 през DVI - HDMI адаптера (не е доставен) и свържете изходните аудио гнезда на оборудването към PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation