#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Utilització d’altres equips/Internet >
- Internet/LAN sense fils >
- LAN amb fils

# LAN amb fils

Una connexió LAN amb fils permet accedir a Internet i a la xarxa domèstica.

Connecteu un cable LAN al televisor i a, continuació, realitzeu la configuració de la xarxa.

Mòdem amb funcions d’encaminador
Internet
TV

## Configuració de xarxa per a LAN amb fils

1. Configureu l’encaminador LAN.

2. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

3. Seleccioneu [Configuració amb fils] → [Auto.] o [Personalitzada].
   [Auto.]: permet configurar automàticament la xarxa amb fils.
   [Personalitzada]: permet configurar manualment l’adreça IP i el servidor proxy.

4. Seguiu les instruccions de la pantalla.

####

- Els elements de configuració (com ara l’adreça IP, la màscara de subxarxa i DHCP) poden variar en funció del proveïdor de serveis d’Internet o de l’encaminador. Per obtenir més informació, consulteu els manuals d’instruccions del proveïdor de serveis d’Internet o els subministrats amb l’encaminador.

Copyright 2011 Sony Corporation