#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Solució de problemes >
- Símptomes d’Imatge: General

# Símptomes d’Imatge: General

- Apareixen petits punts negres o brillants a la pantalla.
- Les imatges estan distorsionades.
- Les imatges no es veuen en color./Les imatges es veuen fosques.
- La pantalla canvia entre brillant i fosca.
- Les imatges dels equips connectats als connectors COMPONENT IN no es veuen en color.
- Les imatges o els sons estan distorsionats.

Apareixen petits punts negres o brillants a la pantalla.
  - La pantalla està composta de píxels. El fet que apareguin puntets negres o brillants (píxels) no significa que la pantalla sigui defectuosa.
Les imatges estan distorsionades.
  - Ajusteu [Motionflow] a [Estàndard] o [No]. (Només per a models compatibles amb [Motionflow]).
  - Canvieu l’ajustament actual de [Mode pel·lícula] a un altre ajustament.
  - Ajusteu [LNA] a [No] per millorar la recepció de la imatge. (La disponibilitat de [LNA] dependrà de la situació).
  - Ajusteu la l'[AFT] (Sintonització fina automàtica) per millorar la recepció analògica de la imatge. (És possible que [AFT] no estigui disponible en funció de la regió o el país).
  - Mantingueu el televisor lluny de fonts de soroll, com els telèfons mòbils, els cotxes, les motocicletes o els assecadors de cabell.
  - Si utilitzeu el cable de dos fils de 300 ohms, allunyeu del televisor el cable que sobri o proveu a utilitzar el cable coaxial de 75 ohms (no subministrat) en el seu lloc. Es recomana utilitzar un cable coaxial de 75 ohms de gran qualitat (cable de doble protecció).
Les imatges no es veuen en color./Les imatges es veuen fosques.
  - Seleccioneu [Config. inicial] a [Imatge].
  - Si el [Sensor de presència] està ajustat a [Optimitzat], la pantalla s’enfosquirà temporalment quan el sensor no reconegui cap patró facial o es desactivarà la imatge després de no detectar cap moviment durant un període de temps predeterminat. (Només per a models compatibles amb el Sensor de presència intel·ligent).
La pantalla canvia entre brillant i fosca.
  - Si el [Sensor de presència] està ajustat a [Optimitzat], la pantalla s’enfosquirà temporalment quan el sensor no reconegui cap patró facial o es desactivarà la imatge després de no detectar cap moviment durant un període de temps predeterminat. (Només per a models compatibles amb el Sensor de presència intel·ligent).
Les imatges dels equips connectats als connectors COMPONENT IN no es veuen en color.
  - Reviseu la connexió de les preses COMPONENT IN i comproveu si els connectors estan endollats correctament.
Les imatges o els sons estan distorsionats.
  - Mantingueu el televisor lluny de fonts de pertorbació elèctrica, com els cotxes, els assecadors, les unitats Wi-Fi, els telèfons mòbils o els equips òptics.
  - Quan instal·leu un equip opcional, deixeu un espai raonable entre aquest i el televisor.
  - Comproveu la connexió de l’antena i del cable.
  - Mantingueu l’antena i el cable del televisor lluny d’altres cables de connexió.
  - Ajusteu la l'[AFT] (Sintonització fina automàtica) per millorar la recepció analògica de la imatge i el so. (És possible que [AFT] no estigui disponible en funció de la regió o el país).
  - Ajusteu [LNA] a [No] per millorar la recepció de la imatge. (La disponibilitat de [LNA] dependrà de la situació).
  - Ajusteu [Filtre d'àudio] a [Baix] o [Alt] per millorar la recepció analògica del so. (És possible que [Filtre d'àudio] no estigui disponible en funció de la regió o el país).

Copyright 2011 Sony Corporation