#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Part posterior

# Part posterior

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Es connecta a una xarxa existent mitjançant un cable Ethernet.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Podeu escoltar el so del televisor des d’un sistema de sala de cinema domèstic connectat amb entrada digital.

3. L’entrada de RF que es connecta a l’antena o cable.

   ####

   - Hi ha una entrada de satèl·lit disponible per a models compatibles amb emissions per satèl·lit.
4. / AV1

   Connecteu-ho amb un cable SCART. En connectar un descodificador analògic, el televisor emet senyals codificats al descodificador i aquest descodifica els senyals abans d’emetre’ls.

   ####

   - Cal establir la configuració de la sortida SCART quan s’emeti radiofreqüència digital en determinats models o determinades regions. Premeu OPTIONS i, a continuació, seleccioneu [SCART REC activat].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Aquesta entrada es pot utilitzar com a entrada de vídeo compost o com a entrada de vídeo component. Per connectar els equips monofònics, utilitzeu el connector L (MONO).

   Si voleu una connexió composta, utilitzeu AV2 per als senyals de vídeo i utilitzeu (L/R) de l’entrada / COMPONENT IN per als senyals d’àudio.

   Si voleu una connexió de component, utilitzeu Y, PB, PR per als senyals de vídeo i connecteu-lo també a (L/R) per a obtenir senyals d’àudio.

   ####

   - El televisor detectarà automàticament les entrades i alternarà entre AV2 i / COMPONENT IN. Per a establir manualment el tipus d’entrada, premeu HOME i seleccioneu → [Entrades externes] → [Entrada de AV2/Component].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ofereix una interfície d’àudio i vídeo completament digital no comprimida entre el televisor i qualsevol equip d’A/V equipat amb HDMI. A més, si connecteu un equip compatible amb la funció “Control per HDMI”, serà possible establir comunicació amb l’equip connectat.

   ####

   - Utilitzeu només un cable HDMI autoritzat que porti el logotip HDMI.
   - Quan connecteu un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilitzeu HDMI IN 1. En cas contrari, caldrà una connexió addicional amb DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si l’equip disposa d’un connector DVI, connecteu-lo a l’entrada HDMI IN 4 a través d’un adaptador de DVI - HDMI (no subministrada) i connecteu els connectors de sortida d’àudio de l’equip a l’entrada PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation