#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Používání jiného zařízení/internetu >
- PC

# PC

Užívejte si hudby, obrazu a dalšího obsahu z vašeho počítače tak, že jej připojíte pomocí speciálních kabelů.

Kabel D-sub 15 (není součástí dodávky)
Audio kabel (není součástí dodávky)
PC
TV

####

- Doporučuje se použít počítačový kabel s ferity, například „konektor D-sub 15“ (referenční číslo 1-793-504-11, který je k dispozici u servisního centra Sony) nebo ekvivalentní.
- Počítač kompatibilní s rozhraním HDMI můžete připojit pomocí kabelu HDMI.

## Referenční přehled počítačových vstupních signálů

- VGA
- - Horizontálně (obrazové body) / vertikálně (řádky): 640/480
- - Horizontální kmitočet (kHz) / vertikální kmitočet (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Horizontálně (obrazové body) / vertikálně (řádky): 800/600
- - Horizontální kmitočet (kHz) / vertikální kmitočet (Hz): 37,9/60
- - Standard: Pokyny VESA
- XGA
- - Horizontálně (obrazové body) / vertikálně (řádky): 1 024/768
- - Horizontální kmitočet (kHz) / vertikální kmitočet (Hz): 48,4/60
- - Standard: Pokyny VESA
- WXGA
- - Horizontálně (obrazové body) / vertikálně (řádky): 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768
- - Horizontální kmitočet (kHz) / vertikální kmitočet (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (pouze model Full HD)
- - Horizontálně (obrazové body) / vertikálně (řádky): 1 280/1 024
- - Horizontální kmitočet (kHz) / vertikální kmitočet (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (pouze model Full HD)
- - Horizontálně (obrazové body) / vertikálně (řádky): 1 920/1 080
- - Horizontální kmitočet (kHz) / vertikální kmitočet (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Tento počítačový vstup televize nepodporuje synchronizaci Sync on Green ani kompozitní synchronizaci.
- Tento počítačový vstup televize nepodporuje prokládané signály.
- K dosažení optimální obrazové kvality se doporučuje používat signály z tohoto přehledu. V režimu plug and play budou signály s vertikálním kmitočtem 60 Hz detekovány automaticky. (Může být nutné počítač restartovat.)

* Při použití na vstup HDMI bude časování 1 080p považováno za časování videa a ne počítačové časování. To ovlivní nastavení [Systémová nastavení] a [Displej]. Chcete-li zobrazit obsah z počítače, nastavte možnost [Volba scény] na hodnotu [Grafika], [Formát obrazovky] na hodnotu [16:9] a [Rozsah zobrazení] na hodnotu [Plný obraz/Pixel]. (Možnost [Rozsah zobrazení] je možné konfigurovat, pouze když je možnost [Plocha zobrazení - auto] nastavena na hodnotu [Vyp].)

Copyright 2011 Sony Corporation